## Fouten bij visuele inspecties.

Er komen twee soorten fouten voor bij het maken van visuele inspecties.

Type-1;

Een goed componentl afkeuren( onterecht defect verklaren terwijl het component gewoon serviceable was).

Dit is jammer van de verspilde tijd en geld die eraan besteed is, enige voordeel is dat dit geen gevaar opleverd voor de veiligheid.

Type-2;

Een component goedkeuren terwijl het defect is ( denk bijvoorbeeld aan het "Aloha incident, waarbij men de haarscheurtje niet gezien had).

Dit soort fouten is veel zorgwekkender voor de veiligheid want dit kan direct ernstige gevolgen hebben.

Vandaar dat men zich ook moet realiseren dat het inspecteren een bijzonder moelijke taak is en veel ervaring vraag van de technicus.

Het is daarom belangrijk dat als je een inspectietaak gaat uitvoeren altijd bij jezelf bedenkt "vandaag ga ik een fouten vinden" , in plaats van "ik heb deze inspectie al zo vaak gedaan en er is toch nooit een fout of defect".