Vragenlijst onderhoud hogedruk persen

1. Noem drie handelingen die je uitvoert voordat je vertrekt om een perceel te gaan persen ?
2. Waarom moet het mes aan de perswagen goed scherp zijn?
3. Wat is het gevolg als het mes van de perswagen te ver van het vaste mes staat?
4. Waarom zit er een vrijloop op de pick-up aandrijving?
5. Wat is het gevolg als de veer kapot is die de gronddruk van de pick-up regelt?
6. Waarom mag er op en rond knoopapparaat niet teveel vet zitten?
7. Welke knoop pas je toe als je touw verwisselt?
8. Waarom mag je een breekboutje niet vervangen door een dikker boutje?
9. Waarom moet ik bij het touw opnieuw inbrengen het touw recht achter de naalden vastmaken?
10. Noem drie onderdelen die je t.o.v. elkaar afstelt bij het op tijd zetten van een pers?