**Onderhoud machines ruwvoederwinning**

Naam:

Klas:

Schooljaar:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| werktuig | onderdeel | Dagelijks onderhoud  | Periodiek onderhoud | Groot onderhoud ( winter ) |
| Maaier | Tussen as | doorsmeren | Eventueel defecte beschermkap vervangen | Kruisjes controleren, eventueel vervangenZorgen dat beschermkap heel is |
|  | Vrijloop koppeling |  |  |  |
|  | Slip koppeling |  |  |  |
|  | V-riemen |  |  |  |
|  | Trommels/schijven |  |  |  |
|  | Messen en meshouders |  |  |  |
|  | frame |  |  |  |
|  | afschermingen |  |  |  |
|  | scharnierpunten |  |  |  |
| Schudder | tussenas |  |  |  |
|  | aandrijfkasten |  |  |  |
|  | tanden |  |  |  |
|  | frame |  |  |  |
|  | afschermingen |  |  |  |
|  | scharnierpunten |  |  |  |
|  | Wielen en banden |  |  |  |
| Harken | Tussen as |  |  |  |
|  | tanden |  |  |  |
|  | frame |  |  |  |
|  | curvebaan |  |  |  |
|  | afschermingen |  |  |  |
|  | scharnierpunten |  |  |  |
|  | Wielen en banden | Visuele controle |  | Bandenspanning controleren |
|  | verlichting |  |  |  |
| Ronde balenpers | Tussen as |  |  |  |
|  | Pick-up |  |  |  |
|  | bodemplaat | Visuele controle |  | Scharnierpunten controleren |
|  | messen |  |  |  |
|  | Invoer rotor |  |  |  |
|  | perskamer |  |  |  |
|  | Centraal smeersysteem |  |  |  |
|  | sensoren |  |  |  |
|  | scharnierpunten |  |  |  |
|  | Wielen en banden |  |  |  |
|  | verlichting |  |  |  |
|  | Hydraulisch systeem |  |  |  |
|  | Frame en plaatwerk |  |  |  |
| Werktuig | Onderdeel | Dagelijks onderhoud | Periodiek onderhoud | Groot onderhoud ( winter) |
| Wikkelaar | scharnierpunten |  |  |  |
|  | folie |  |  |  |
|  | sensoren |  |  |  |
|  | Foliehouders en stretchers |  |  |  |
|  | Wielen en banden |  |  |  |
|  | verlichting |  |  |  |
|  | Hydraulisch systeem |  | Kijken of slangen niet zweten, anders vervangen |  |
|  | frame |  |  |  |
|  | beveiligingen |  |  |  |
| Hogedruk pers | Tussen as |  |  |  |
|  | Pick-up | Visuele controle, controleren of ze nag allemaal aanwezig zijn en vastzitten |  |  |
|  | invoertanden |  |  |  |
|  | Mes en tegen mes |  |  |  |
|  | perswagen |  |  |  |
|  | Knoop apparaat |  |  |  |
|  | smeerpunten |  |  |  |
|  | touw |  |  |  |
|  | Wielen en banden |  |  |  |
|  | verlichting |  |  |  |
|  | Frame en plaatwerk |  |  |  |
| Grootpak pers | Tussen as |  |  |  |
|  | Pick-up |  |  |  |
|  | invoerrotor |  |  |  |
|  | bodemplaat |  |  |  |
|  | messen |  |  |  |
|  | perswagen |  |  |  |
|  | Mes en tegen mes |  |  |  |
|  | Knoop apparaat |  |  |  |
|  | Centraal smmersysteem | Vetpot cobtroleren |  | Kijken of alle punten smeren |
|  | smeerpunten |  |  |  |
|  | touw |  |  |  |
|  | Wielen en banden |  |  |  |
|  | Hydraulisch systeem |  |  |  |
|  | verlichting |  |  |  |
|  | Frame en plaatwerk |  |  | Controleren op scheuren, lak bijwerken |