# Bewijsstuk Zaaimachine nokkenrad of pneumaat.

Plaats hier een foto van de machine

Naam student :

Leerjaar :

**Uit te voeren werkzaamheden:**

*­­­­Zelfstandig met een zaaimachine werken*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Welk resultaat wil de opdrachtgever zien?**  ...............................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………. | | | | |
| *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Aanbouwen en afstellen:** op het bedrijf   * Hefinrichting op juiste hoogte voor transport * Zaaimachine afstellen/vlakstellen op het bedrijf * Machine recht achter trekker en juist gestabiliseerd * Afstellen markeurs/gps (indien van toepassing) * Zaaitabellen lezen en machine instellen op juiste zaaihoeveelheid * Afdraaiproef uitvoeren en indien nodig machine bijstellen |            |            |            |            |
| **Transport:**   * Veilig over de openbare weg transporteren, juiste bebording en indien nodig voeren van zwaailamp |  |  |  |  |
| **Afstellen:** op het perceel   * Instellen juiste aftakas-toerental (indien van toepassing) * Juist instellen hefinrichting * Juiste zaaidiepte instellen * Juist afstellen onderwerkmechanisme |        |        |        |        |
| **Uitvoering op perceel:**   * Perceel aanpak * Juist gebruik GPS (indien van toepassing) * Juiste rijsnelheid * Juiste manier van in en uitheffen machine * Juiste manier van keren op wendakker * Controle zaaidiepte en onderwerking * Controle aansluiting met vorige werkgang en indien nodig bijgesteld * Op juiste wijze uitgeren v.h. perceel * Juiste manier van wendakkers zaaien * Op tijd controleren of er voldoende zaaizaad in machine is |                  |                  |                  |                  |
| **Resultaat**:   * Perceel egaal en volledig ingezaaid * Juiste hoeveelheid gezaaid |    |    |    |    |
| **Onderhoud:**   * Banden op juiste spanning kunnen brengen * Controleren van zaaischijven/kouters op slijtage * Condoleren van juiste rijafstand en indien nodig deze bij kunnen stellen * Machine op juiste/veilige manier kunnen leegmaken en reinigen * Machine juist kunnen smeren en veilig afkoppelen |          |          |          |          |
| *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Algemeen oordeel:**   * Zelfstandig een zaaimachine kunnen aankoppelen en afstellen en instellen * Zelfstandig een perceel juist kunnen inzaaien * Zelfstandig de zaaimachine kunnen onderhouden |      |      |      |      |

**Beoordeeld door:**

Naam praktijkopleider:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Handtekening:

Bedrijf:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maken instructiefilm/PowerPoint

**Maken instructiefilm / PowerPoint:**

Je maakt één instructiefilm van ongeveer 5 á 10 minuten of PowerPoint over de machine.

* Hierin komen de onderdelen naar voren die beschreven staan op het bewijsstuk.
* Je laat zien daar je de werkzaamheden volledig zelfstandig kunt uitvoeren.
* Je vertelt en laat zien in de opname hoe je bepaalde werkzaamheden moet aanpakken

Deze lever je samen met het bewijsstuk in bij de betreffende docent.