RI&E voor projecten
Risico’s en aanpak	
Aandachts-gebied 	Omschrijving	Risico’s	Beheermaatregelen	Verantwoordelijke	
					
1	Publieke veiligheid/ omgeving	Bepaal risico’s voor de omgeving en leg vast hoe hiermee wordt omgegaan.
				
2	Belendingen	Bepaal risico’s voor belendingen en leg vast hoe hiermee wordt omgegaan.

				
3	Doorgaande
exploitatie (bedrijfsvoering) 	Geef aan wat de afspraken zijn en wat van toepassing is bij doorgaande exploitatie.
				
4	Bouwtijd
	Bewaak tijdens het ontwerpproces of de vastgestelde opleverdatum haalbaar is en geef dit aan. Pas bij ‘uitloop’ van het ontwerptraject de oplevertijd evenredig aan. Gebeurt dit niet dan introduceer je veiligheidsrisico’s.  
				
5	Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie 	Geef aan wat de afspraken zijn op de projectlocatie. Geef op een tekening aan wat de mogelijkheden, onder andere op het gebied van ruimte, zijn voor de ON (aannemer van het werk). 
				
6	Opstelling /
opslag materieel	Geef de beschikbare ruimte aan op de tekening.

7	Gezondheid en Milieu
	Geef aan wat te verwachten valt:
•	Kwartsstof
•	Verfstof
•	Verontreinigde grond
•	Houtstof
•	Verontreinigde verhardingen
•	Teerhoudend asfalt
•	Granulaat
•	Slakkenwol 
•	Houtverduurzamingsmiddelen
				
8	Gemeenschap-pelijke risico’s samenloopgevaar
	Er kunnen gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar) ontstaan door de gelijktijdige of achtereenvolgende werkzaamheden op dezelfde locatie. Zorg dan voor onderlinge afstemming qua planning en maatregelen. 
				
9	Asbest
	Geef aan of er asbest op de projectlocatie aanwezig is of kan zijn en wat er mee moet worden gedaan.
				
10	Werken op hoogte 
	Geef aan of er op het dakvlak veiligheidsvoorzieningen zijn als hier werkzaamheden worden uitgevoerd. 
				
11	Instabiliteit
	Tijdens bouw- of sloopactiviteiten kan instabiliteit van de constructie ontstaan. Schakel tijdig een constructeur in. Houd hiermee rekening in het ontwerp. 
				
12	Ondergrond
	Geef (op tekening) aan of er kabels en leidingen, verontreinigingen (PAK’s), NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven), instabiele ondergrond, oude funderingsresten, defensieleidingen, riolering (rioolgas/dampen), en dergelijke in de ondergrond aanwezig zijn. Geef aan of voor aanbesteding een actie hierop moet worden genomen, bijvoorbeeld verwijdering/omlegging.  Voer een omgevingsanalyse uit.

13	Installaties
/opslag/magazijnen/munitiedepots/besloten ruimtes
	Geef aan of er installaties/opslag/magazijnen/munitie-depots of besloten ruimtes aanwezig zijn, zoals NSA, laboratoria, zendmasten, radars, tankopslag (hydrazine), rioleringen (dampen/gas). Benoem de bijzonderheden, zoals veilige zones en V&G risico’s in relatie tot het project. 
				
14	Onderhoud
	Ga bij een bestaand gebouw eerst na of er een bestaand V&G-dossier overeenkomstig of vergelijkbaar met model C. 				
15	Sloop
	Geef aan hoe in de projectdefinitie en bij het ontwerp rekening wordt gehouden met de toekomstige sloop/demontage van het gebouw of delen van het gebouw. Te denken valt aan (omgevings-)veilige demontage van gevelelementen, constructieve vloeren, kolommen, draag(staal)constructies, installaties door toepassing van bijvoorbeeld geprefabriceerde demontabele elementen.
				
16	Bijzondere 
gevaren ihkv Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen)
	1.	Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de  aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedures of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken.
2.	Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.
3.	Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80/836/Euratom.
4.	Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
5.	Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
6.	Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.
7.	Werkzaamheden met duikuitrusting.
8.	Werkzaamheden onder overdruk.
9.	Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.
10.	Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.
				
17	Overige
aandachtspunten / risico’s