**Verkorte versie van de les printen**

1. Teken een rechthoek met de afmetingen van het papier waar je op wilt afdrukken. Bijv. A4: 210 bij 297. 
2. Pas een schaalfactor toe zodat je tekening mooi binnen de rechthoek (A4) gaat passen. Scale >> select objects > enter >> base point >> scale factor >> 5.
3. Verplaats de rechthoek, zodat hij mooi om je tekening past. Move >> select objects > enter >> base point >> use first point as displacement.
4. Teken de kaderlijn met offset. Offset >> specify offset distance >> 5 x 10 = 50 > enter >> select objects to offset > enter >> specify point on side to offset > enter.

4a. Voeg eventueel je stempel of een legenda toe.



1. Geef commando plot.
2. Selecteer printer.
3. Selecteer paper size (A4).
4. Selecteer Plot area. What to plot. In dit geval **window**.
5. Trek de window op de buitenste rechthoek (A4).
6. Kies de schaal. Deze is heel belangrijk. Heb je net 5 ingevuld, dan moet je nu ook 1:5 kiezen.
7. Zet een vinkje bij Center de plot.



1. Doe een Preview
2. Klik op OK.

Met dank aan: [AutoCad instructie videos (NL)](https://www.youtube.com/channel/UC5oIusT8EXe8PYHCzv3cQ0g)

[AutoCad plotten/ printen op schaal - YouTube](https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQtwIwBWoVChMIhN7q4pOSyAIVwtYUCh0VHg6_&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq1Tpp5H692s&usg=AFQjCNGiARctOINS-z3TApC1kTMTodvb1g&sig2=kcExsYGXmm99oQybmvDbUA)

[www.youtube.com/watch?v=q1Tpp5H692s](http://www.youtube.com/watch?v=q1Tpp5H692s)