**Praktijk opdracht 4: Banden plaatsen**

Doel: de student kan betonbanden plaatsen zowel waterpas als in 90°



Eisen aan de opdracht:
 - Hoogte beton band, 10 cm onder de beton fundering van de kas (5x15x100 cm)
 - Alle banden waterpas
 - Banden worden in een hoek van 90° geplaatst
 - Minimaal 6 bandjes