Snoeren

**Lassen van snoeren.**

Werkvolgorde:

* **Maak** eerst je lasplaats **gereed**.
	+ Vraag aan je docent een plaat om op te lassen.
	+ Gereedschap klaarleggen (Bikhamer, Smeedtang, Staalborstel. Hamer en Beitel).
	+ Elektroden Ø3,2 mm klaarleggen.
	+ Brandbare spullen in omgeving verwijderen of afdekken.
	+ Persoonlijke beschermingmiddelen gebruiken (Overall, Veiligheidsschoenen, Veiligheidsbril, Lashandschoenen).
	Persoonlijke beschermingsmiddelen worden afgekort als PBM’s.
	+ Lasmachine instellen op 120 Ampere.
* Laat je docent eerst een snoer **voordoen**. Snoeren lassen (Engelstalig)
* Snoeren **lassen**.
Trek eerst wat strepen (bijvoorbeeld met krijt)  om het recht blijven makkelijker te maken. Las de eerste snoer op de plaat.
* Maak de snoer schoon door de **slak** af te **bikken** met de **bikhamer**,
en schoon te **borstelen** met een **staalborstel**.
* Laat je docent de snoer **controleren**.
* Las de **andere snoeren** op de plaat.
* **Afwerken**:
Verwijder de lasspatten met een **bankhamer**
en een **koudbeitel**.
Scherpe hoeken van werkstuk afbramen met een **vijl**.
* Laat eerst controleren voordat je verder gaat met de volgende las