1 	De hydraulische graafmachine

Vragen bij paragraaf 4.1 van het boek Cultuurtechnisch werk; Grondwerk

1. 	Er bestaan verschillende soorten hydraulische graafmachines.
Je kunt ze op drie verschillende manieren indelen, welke?

a. Manier van voortbewegen, manier van graven en gewicht. b. Gewicht, lengte van de giek, aantal pk's.
c. Manier van voortbewegen, aantal pk's manier van graven.

2. 	HGM's kunnen ook ingedeeld worden naar gewicht. Noem 3 benamingen met bijbehorende gewichten.

a................. .... . ... ........ . .............. ............ ........... ........................ .. . ... b..................................................................................................... c............................ ....................................................... ..................

3. 	Wat is een sprocketwiel?

a. Speciaal wiel voor veel grip.
b. Aandrijving wiel van de rupsen.
c. Wiel dat zorgt voor de geleiding van de rups.

4. 	Wat voor soort graafbakken worden er in Nederland het meeste gebruikt?

a. dieplepels b. hooglepels c. laaglepels

5. 	Waarom kan je bij een grote HGM beter naar links zwenken dan naar rechts?

a. Omdat de cabine ook links zit.
b. Omdat het zicht naar rechts belemmert wordt door de graafarm. c. Omdat de joystick waarmee je zwenkt ook links zit.

6. 	Wat is een SLD-giek?

a. Een hydraulisch verstelbare giek.
b. Een speciale, hele lange giek die voor sloopwerkzaamheden gebruikt
wordt.
c. Een derde giek, zodat je op moeilijke plaatsen kan komen.

7. 	Wat is een opbouwkraan? Omschrijf het in je eigen woorden.

8. 	Wat is een aanbouwkraan? Omschrijf  het in je eigen woorden.

9. 	Noem enkele nadelen en voordelen  van de mobiele HGM ten opzichte van de HGM op rupsen.

Nadelen:

Voordelen:

10.   De onderwagen  van een mobiele graafmachine is vaak onstabiel tijdens het graven omdat banden veren. Noem 2 manieren waarop een mobiele kraan zich stabiliseren tijdens graafwerkzaamheden?

a...................................... ........ .......................................................

b.....................................................................................................

11. Wat is het grote voordeel van rupsen onder een graafmachine?

a. Om de graafmachine  zo breed mogelijk te maken.
b. Graafmachines met rupsen kunnen meer snelheid maken met graven.
c. Graafmachines met rupsen hebben een groter draagvermogen op minder draagkrachtige grond.

12.  Benoem de onderdelen in de tekening:

13.  Geef in bovenstaande tekening aan in welke richting (A of B) de rupsen het beste kunnen draaien wanneer er lange afstanden worden afgelegd.

14.  Stelling: een stalen rups is een zware ketting. Op iedere schakel van de ketting bevinden zich metalen platen met of zonder kammen. Rubberen rup­ sen gebruik je in een rotsterrein.

a. Deze stelling is juist.
b. Deze stelling is onjuist.

15.  Stelling: hoe breder de rups is, hoe meer draagkracht er is op minder draagkrachtige grond.

a. Deze stelling is juist.
b. Deze stelling is onjuist.

16.  Wat is de voorkant van een graafmachine?

a. De kant van het sprocketwiel. b. De kant van het spanwieL

17.  Waarvoor dient een schuifbord van een minikraan?

18.  Waarvoor dienen de stempelcilinders bij de vooras van een mobiele kraan?

19.  Wat is de draaikrans?

20.  Benoem de volgende tekening met de volgende onderdelen (zet de letters op de juiste plaats):

a. zwenkmotor
b. centrale oliedoorvoer c. draaikrans
d. schuifbord
e. sprocketwiel
f. looprol
g. spanwiel

21.   De hoofdfunctie van de motor van een hydraulische kraan is het aandrijven van de hydraulische pompen.

a. Deze stelling is juist.
b. Deze stelling is onjuist.

22.  Wat is een 'load-sensing' pomp?

23.  Wat is servobesturing?

24.  Waar worden hydramotoren voor gebruikt bij een rupsgraafmachine?

a. Aandrijving rups en zwenken. b. Aandrijving rups.
c. Zwenken en bediening giek.

25.  Waarom kun je het beste spitten met een spitbak?

26.  Maak een tekening van een slotenbak.

27.  Een kantelbak is een slotenbak die hydraulisch van hoek te veranderen is door een kantelmechanisme. Voor welk soort werkzaamheden zou je deze bak inzetten?

28.  Wat is het verschil tussen een sorteergrijper en een knijperbak?

29.  Wat is een poliepgrijper? En waar wordt deze voornamelijk ingezet?

30.  Zet de nummers 1 tlm 4 van de joystick op de juiste manier in de tekening bij de giek:

•=

31.  Met de uitstapbeveiliging wordt voorkomen dat (vul verder in )

32.  Voordat we een graafmachine starten moeten we een aantal punten controle­
ren. Welke punten moeten er gecontroleerd worden?

33.  Als er gegraven gaat worden proberen we altijd over de voorkant van de kraan te graven, omdat we dan altijd in de rijrichting staan.

a. Deze stelling is juist.
b. Deze stelling is onjuist.

34.  Wat is het nadeel wanneer de machine niet vlak staat tijdens het graven?

a. De machine slijt onregelmatig en het brandstofverbruik neemt toe. b. Er kan niet vlak gegraven worden.
c. De trekkracht is minder.

35.  Maak een tekening van de stand van de 2e giek en de bak aan het begin van de graafbeweging.

36.  Wat is het nadeel van een nat luchtfilter?

a. Dit filter kan hergebruikt worden door het regelmatig schoon te blazen met perslucht.
b. Een nat luchtfilter filtert niet goed op steile hellingen.
c. Een nat luchtfilter is duurder in onderhoud.

37.  Wat is de vorstbeveiligingsgrens van koelvloeistof?

a. De grens waarbij de koelvloeistof verdampt.
b. De grens waarbij de koelvloeistof aangevuld moet worden. c. De grens waarbij de koelvloeistof bevriest.

38.  Wat is de juiste manier om een accu met een andere accu te starten bij een
12-Volts-systeem?

a. Plus aan min en min aan plus. b. Plus aan plus en min aan plus. c. Plus aan plus en min aan min.

39.  Smeren van de graafmachine moet om een bepaald aantal uren gebeuren. a. Deze stelling is juist
b. Deze stelling is onjuist

40.  Benoem de onderdelen van de hydraulische graafmachine hieronder:

1..	11..	

2..	12..	

3..	13..	

4..	14..	

5..	15..	

6..	16..	

7..	17..	

8..	18..	

9..	19..	

10..		

19

2 	De wiellader

Vragen bij paragraaf 4.2 van het boek Cultuurtechnisch werk; Grondwerk

1.	Benoem de onderdelen van de wiellader hieronder

2.	Noem twee voordelen van een rupslader ten opzichte van een wiellader. a............................................................................ ....................... b...................................................................................................

3. 	Noem een groot nadeel van een rupslader.

4. 	Wielladers hebben 2 soorten bediening van de graafuitrusting:
een 1-hendelbediening of een 2-hendelsbediening.
Wat gebeurt er als je bij de 1-hendelbediening de volgende beweging maakt: a. naar links:..................................................................................... b. naar rechts:................................................................................... c. naar voren:.................................................................................... d. naar achteren:................................................................................

5.   Op welke 2 manieren kan een wiellader bestuurd worden (constructie van het chassis)

a....................................................................... ..............................

b.. ...................................................................................................

6. 	Wat is het voordeel van een laadschop met knikbesturing, waarbij de cabine op het voorste deel van het chassis zit?

a. Zo voelt de machinist precies in welke richting de achterzijde staat. b. Zo is er een beter zicht op de bak van de machine.
c. Het is makkelijker met in- en uitstappen.

7. 	Wat is een geleed chassis?

a. Een roestvrij staal chassis.
b. Een chassis met een laagje apart soort ijzer er over.
c. Een chassis dat uit twee stukken bestaat.

8. 	Wat is het voordeel van een koppelomvormer bij een laag toerental?

9. 	Waarom hoef je met kleinere wielladers meestal niet te schakelen?

10. Waarom is het niet verstandig, om bij het volscheppen van een bak grond uit een hoop, de wielen te laten slippen?

a. Dit geeft extra slijtage aan de banden en de banden graven zich in waar­
door achteruit rijden lastiger is.
b. Dit is slecht voor het brandstofverbruik en het is slecht voor de banden. c. Het is alleen slecht voor de banden.

11.  Noem twee verschillen tussen droge en natte schijfremmen. a........................................ ............ ................. ................................ b.....................................................................................................

12.  Hoe worden de onderstaande bakbedieningssystemen genoemd? a..................................................................................................... b.....................................................................................................

13.  Wat is het voordeel van een parallellogram-bakbediening aan een arm van een wiellader.

14.  Wat is een Z-stang-bakbediening bij een wiellader en wat is het voordeel?

15.  Benoem de aanbouwdelen  voor de wiellader (bovenste in de tekening is a en de onderste d) en leg kort de functie ervan uit.

a. ······································································································ b. ··································································································· c. ···································································································

d....................................................................................................

16.  Noem nog minstens 3 verschillende soorten bakken a................................................................................. ................ ... . b....................................................................................................
c. ···································································································

17.  Leg in vier stappen uit hoe je op de beste manier  de bak van een wiellader kunt vullen.

a..................................................................................................... b..................................................................................................... c..................................................................... . ...... ........................ . d.....................................................................................................

18.  Hoe moet je met een wiellader met een volle bak rijden?

a. Met de bak laag bij de grond.
b. Met de bak in het midden qua hoogte. c. Met de bak hoog.

19.  Wat wordt er dagelijks gecontroleerd bij een wiellader?

20.   Wat moet er nog meer gedaan worden voor het dagelijks onderhoud?

a. Machine doorsmeren.
b. Machine doorsmeren  aan de hand van het instructieboek.
c. Machine doorsmeren aan de hand van het instructieboek en letten op beschadigingen en lekkages.

21.   Wat wordt er bedoeld met een niveauplug om het oliepeil te controleren (a)?
Hoe wordt de olie afgetapt en hoe wordt deze bijgevuld (b)? a..................................................................................................... b.....................................................................................................

3 	Transportmiddelen

Vragen bij paragraaf 4.3 van het boek Cultuurtechnisch werk; Grondwerk

1. 	Omcirkel de machines die gebruikt worden voor transport van grond  in ruw terrein in Nederland:

a. getrokken dumper b. knikdumper
c. starre dumper d. seraper
e. rupsdumper f. grondkieper
g. vrachtwagen (8 x 4)
h. vrachtwagen (trailer)

2 	Wat betekent de voorloop van een trekkerwiel?

a. De voorwielen lopen sneller dan de achterwielen. b. De achterwielen lopen sneller dan de voorwielen.
c. Voor- en achterwielen lopen even snel, alleen in de bochten gaan de voorwielen sneller lopen.

3. 	Knikdumpers zijn soms uitgerust met bakverwarming.
Omschrijf het voordeel van bakverwarming (a) en leg uit hoe het werkt (b). a...................................... ........ ... .................................................... b.....................................................................................................

4. 	Bij een seraper bestaat de term 'push-pull' systeem".
Omschrijf wat dit systeem inhoudt:

5. 	Waar wordt een seraper vooral voor gebruikt?

6.  Waarom wordt er op sommige vrachtwagens een waterpasstelling gemon­
teerd?

4 	Egaliseer- en profileermachines

Vragen bij paragraaf 4.4 van het boek Cultuurtechnisch werk; Grondwerk

1. 	De eenvoudigste manier om te egaliseren is met de grondschuif in de hefinrichting van een trekker.

a. Deze stelling is juist.
b. Deze stelling is onjuist.

2. 	Omschrijf wat een wegschaaf is (a) en wat voor werk je hiermee doet (b). a................................ ..... .................. .................... ........ .................. b.....................................................................................................

3. 		Omschrijf wat een grader is (a), hoe deze machine werkt (b) en voor welk werk deze geschikt is (c).
a............... . ................................ .................................... ................ b.................................................................................................... C............... ................................................. ................. ...................

4. 	Het verschil tussen een kassenkilver en een dezer-kilverbak is:

a. Een dezer-kilverbak is geschikt voor kleine oppervlakken waarmee goed te manoevreren is. Een kassenkilver  kan grond laden en is geschikt voor grotere oppervlakken.

b. Een kassenkilver is geschikt voor groot grondtransport omdat de kilver in de hefinrichting van de trekker hangt en er zo meer druk op de wielen ontstaat.

c. Een kassenkilver is geschikt voor kleine oppervlakken waarmee goed te manouvreren is. Een dezerkilver kan grond laden en is geschikt voor grotere oppervlakken.

d. Een dezer-kilverbak is geschikt om grote oppervlakken te egaliseren en met deze machine kan niet geprofileerd worden.

5. 	Waarom is de trekboom van een kilver lang?

6. 	Waarom zitten er zijschotten aan de kilver?

7.   Waarom kan een grader de voorwielen schuin (in camber) zetten?

8. 	Rupsdozers zijn onder te verdelen naar de verstellingsmogelijkheden van het schaafblad. Er zijn drie verstelmogelijkheden

a.......................................................... .. ......... ...... . .......... .. . ............ b..................................................................................................... c........................................... ........................... .......................... .....

5 	Machines voor het verdichten van grond

Vragen bij paragraaf 4.5 van het boek Cultuurtechnisch werk; Grondwerk

1. 	Wat is de functie van een verdichtingsmachine?

2.	Waarvoor wordt een stamper gebruikt?

3. 	Waarvoor wordt een trilplaat gebruikt?

4. 	Waarom wordt er met een trilrol vaak de eerste keer over het te verdichten materiaal gereden met de trilwals uit?

5. 	Waar komt men een landfillcompactor tegen?

a. Op een kleistort
b. Bij een puinbrekerij.
c. Op de vuilstort.

6. 	Wat verdicht meer? Een vrachtwagen of een bandenwals?

a. Een vrachtwagen en een bandenwals hebben hetzelfde resultaat, allebei heel weinig.
b. Een bandenwals verdicht meer. c. Een vrachtwagen verdicht meer.