Endodontie in één zitting 
Bij deze stap wordt de endo (wortelkanaalbehandeling) in één zitting afgemaakt. 
Voordat je begint aan een behandeling dien je te voldoen aan het geldende kledingvoorschrift.
Denk om het handenwassen, handalcohol, gebruik mondmasker, beschermbril en juiste gebruik van handschoenen
 
Benodigdheden: 
*Basistray: 
(-spiegel -sondes -ash 6 -ash 49 -excavator -pincet 2x -minimaal 6 wattenrollen) 
* Beginfoto
*Anesthesie 
* Rechte (fissuur) diamantboor
    * Rechte sonde
* Cofferdamtang + klem + frame + cofferdamlapje 
* Wattenbolletjes + alcohol
*Safe end boor (type FG) of ronde (excaveer) boor (type RA)
*Gates Gliddendrill (van groot naar klein) 
* Spuitje gevuld met natriumhypochloride
* Vijlenhouder met +/-6 vijlen (oplopende dikte + instellen geschatte lengte zie beginfoto) 
* X-foto 
* Meetlatje (zit in endobox)
*Paperpoints 
* Meetlatje (zit in endobox) 
* Guttaperche stiften (hoofdstift + secundaire stiften)
 * Spreader (1 kleiner dan hoofdstift)
*Wortelkanaalcement (Apexiet)
    * lentulonaald
* Mengblokje
*Mengspatel 
*(gas)vlam
*Vulmateriaal 
*articulatiepapiertje
*extra pincet

 

1	handen wassen voor behandeling 							0	 0 
2	lamp aanzetten en juist instellen 							0	 0 
3	stoel instellen op bovenkaak/onderkaak 						0	 0 
4	Beginfoto op röntgenviewer zetten                                          0      0 
5	Anesthesie klaarmaken (voor OK rubbers top vastdraaien) 				0	 0 
6	Gaatje knippen in cofferdamlapje op juiste plaats 					0	 0 
7	Spiegel en sonde aangeven (inspectie element) 						0	 0 
8	Spiegel en sonde terugnemen 								0	 0 
9	Anesthesie aangeven op juiste manier 							0	 0
10	Rechte diamantboor aangeven (element openen) 					0	 0 
11	Afzuigen met grote nevelzuiger 							0	 0 
12	Airrotor terugnemen en zuiger weg zetten 						0	 0 
13	Cofferdam aangeven 									0	 0 
14	Cofferdam tang terugnemen 								0	 0
15	wattenbol met alcohol aangeven (desinfectie cofferdam) 				0	 0 
16	pincet en wattenbol terugnemen 							0	 0	
17	safe end of ronde boor aangeven voor verwijderen pulpadak 				0	 0 
18	afzuigen met grote nevelzuiger 							0	 0 
19	hoekstuk terugnemen en nevelzuiger terugzetten 					0	 0 
20	Rechte sonde aangeven (opsporen kanaal ingangen) 					0	 0 
21	Rechte sonde terugnemen								0	 0
	Spoelen met natriumhypochloriet + afzuigen
22	Gatesglidden drill in hoekstuk doen en aangeven (groot-klein)* 				0	 0 
23	Tussen iedere Gates spuitje hypochloriet aangeven en afzuigen* 			0	 0 *Herhalen tot kanaalingangen goed toegankelijk is (+/-3 keer) 
24	Vijlenhouder en nat.hyp. vasthouden zodat tda erbij kan* 				0	 0 
25	Tussen iedere vijl nat.hyp. afzuigen met nevelzuiger* 					0	 0 *Herhalen tot tandarts vijlen in kanaal achterlaat voor lengtefoto 
26	Cofferdam frame verwijderen 								0	 0 
27	Lengte foto maken ( +/-vijldikte 25) 							0	 0 		Aan de hand van de lengte foto, definitieve lengte bepalen. 							Definitieve lengte is de lengte tot aan 1 mm van de wortelpunt. Deze duidelijk op papier noteren! 
28	Cofferdamframe weer bevestigen en desinfecteren 					0	 0 
29	Vijlen instellen op definitieve lengte 							0	 0 
30	Vijlenhouder en nat.hyp. vasthouden zodat tda erbij kan*				0	 0 
31	Tussen iedere vijl nat.hyp. afzuigen met nevelzuiger* 					0	 0 *Herhalen tot tandarts vijlen voldoende vindt (bij een molaar tot +/-vijl 40) 
32	Stepbackfase; vijlen instellen (1 stap dikker dan hoofdvijl en 1 mm korter +/-4) 		0	 0		(maken van trappetje in wortelkanaal voor laterale condensatie). 
33	Vijlenhouder en nat.hyp. vasthouden zodat tda erbij kan* 				0	 0 
34	Tussen iedere vijl nat.hyp. afzuigen met nevelzuiger* 					0	 0 *Herhalen tot tandarts vijlen voldoende vindt 
35	Paperpoints aangeven (kanaal drogen) zelfde dikte als hoofdvijl*			O	 0 *Herhalen tot element droog is (2 pincetten/ 4-handed)
36	Hoofdstift pakken (gelijke dikte en lengte als hoofdvijl) 					0	 0 
37	Hoofdstift met pincet aan tandarts geven om te passen 				0	 0 
38	Hoofdstift en pincet terugnemen en reinigen met nat.hypo 				0	 0 
39	Secundaire stiften klaarleggen (altijd 2 maten kleiner dan hoofdvijl) 
40	spreader klaarleggen (altijd 1 maat groter dan secundaire stift) 				0	 0 
41    Wortelkanaalcement (apexiet) mengen, twee gelijke delen.				0	 0
      Lentulonaald met apexit aangeven/ draait ta in wortelkanaal	 
42	Hoofdstift door cement halen en aan tandarts geven met pincet				0	 0
43	Pincet terugnemen									0	 0 
44	spreader aan tandarts geven (l maat kleiner dan hoofdstift)				0	 0 
      tandarts plaatst spreader om hoofdstift aan de kant houden voor secundaire stiften. 
45    secundaire stift door cement halen en aan tandarts geven*				0	 0	
	*Herhalen tot tandarts het voldoende vindt			
46    Spreader en pincet terugnemen 							0	 0 
47	Ash 49 heet maken in (gas)vlam 							0 	 0 
48    Hete ash 49 aan tandarts geven (afbranden guttapercha) 				0 	 0 
49	Ash 46 terugnemen 									0	 0 
50	Definitieve vulling maken. 								0 	 0 
51    Cofferdam tang aangeven voor verwijdering cofferdam 					0	 0	 
52    Cofferdam tang aangeven terugnemen							0	 0	 
53    Alticulatiepapiertje aan tandarts geven (controle hoogte vuIl) 				0	 0 
54    Articulatiepapiertje terugnemen en spiegel sonde aangeven				0 	 0 
55    Spiegel en sonde terugnemen 								0	 0 
56    Eindfoto maken 									0	0 
57	Uitleg geven aan de patiënt 								0	0 

Je gaat nu alles volgends de WIP richtlijnen schoonmaken.
De tandarts kan dan de volgende patiënt binnenroepen.

Belangrijk voor jezelf!											
Noteer altijd het elementnummer en de hoeveelheid kanalen en waar ze zich bevinden. Noteer ook welke dikte en welk instrument je gebruikt.
 
El.nr    wortels/kanalen  soort vijl  vijldikte  werklengte  def.lengte  hoofdvijl 
17        mb	vijl     25       20mm     21mm     40
          db          ruimer	 20	    21mm 	 21mm	     40
          pal	lent 	 30	    20mm    22mm     45