7 	Inductie

1a	 Van rechts naar links.
b	 Nee, want het veld verandert niet.
c	Het veld verandert van maximaal naar 0 tijdens het openen. d    d	Er verdwijnt een veld dat van rechts naar links loopt → S2
maakt een veld in dezelfde richting. De stroom loopt dus
zoals hieronder getekend.
e 		Ja, want het veld in S1 wordt nu sterker → S2 maakt een
veld in tegengestelde richting.
	f 	Dan wordt het veld in S2 sterker → tegenveld, zie e.

2a1		Geen stroom.
	2 		Geen stroom tot de bovenkant boven de magneet uit komt.
	3		Stroom. Flux door de winding wordt zwakker.
	4		idem
bl	Geen stroom.
	2		Geen stroom.
	3		Flux wordt sterker.
	4		Geen stroom.
c

a4 = a3
bl = b2 = b4 Het aantal veldlijnen door de winding is steeds 0. b3 = zie a3

3a 	Als AD de lijn NK passeert. De flux neemt toe → tegenflux → van B naar A.
b 	Sterkte veld, snelheid van bewegen en grootte ABCD.
c	

	

	d 	Zolang er een stroom loopt. Tijdens het inkomen in het veld werkt er een Lorentzkracht

	op AD naar links. Tijdens het uitkomen werkt er een Lorentzkracht op BC naar links.
 e 	Als er een stroom loopt. Deze kracht werkt steeds naar links.

4a 	Aantrekkend. Het stuk ijzer wordt gemagnetiseerd.
	b 	Hetzelfde. Aantrekkend dus.
	c	Zie figuur
	d 		Door de spoel kan nu een stroom lopen. Deze inductiestroom is zo gericht dat de fluxverandering wordt tegengewerkt.
e 		Afstotend. Daarna aantrekkend.

5a 	I = P/U = 100/12 = 8,3 A. 
b 	Het verlies over de twee weerstanden van 1,60 Ω is samen I.R = 8,3.3,20 = 27 V → Us
	= 39 V. 
	c 	220:39.

	d 	Pp = Ps	PS = US.I = 325 W.

e 	rendement =               =          100% = 31%

6a 	I =         = 2,27 A → U1 = 220 + I.R = 220 + 2,27.10 = 243 V.

b 	U1 levert 243.2,27 = 552 W → rendement:         . 100% = 91% 
Verlies 52 W.
	c  	U4 = 2200 V → I2 = 10x zo klein als de stroom door het apparaat. Deze is 2,27 A → I2 =
		0,227 A → U3 = U4 + I.R = 2200 + 0,227.10 =	2202 V → U2 = 220,2 V → I1 = 2,27 A. 
	d 	PU2 = 220,2.2,27 = 499,8 W = 500 W → rendement 100% verlies 0 W.

	7a 						Us = 6,0 V → n = 12: Us = 260 V ns = 520

		b	Ps = 6,0.0,50 = 3,0 W → Pp = 3,0 W → Ip =
	3,0/220 = 1,4.10-2 A.
 	c	De secundaire spanning wordt steeds groter
		→ er worden meer windingen ingeschakeld
		→ schuifcontact naar boven.
 d	Dan geldt Pp = Ps. Dan zou de lijn door de
oorsprong moeten lopen onder een hoek van
45°
	e	Dan is Ps = 0,80.Pp Stippellijn in de grafiek
		→ snijpunt Pp = 31 W