16 Fysische Informatica
la Een regelsysteem. De hoeveelheid water in de stortbak wordt constant gehouden.
b Ook een regelsysteem. Er vindt een terugkoppeling plaats van de uitvoer naar de invoer.
Een ingestelde waarde voor de luchtvochtigheid wordt zo goed mogelijk gehandhaafd.
c Een stuursysteem. Een (voldoend harde) beweging van de auto wordt gevolgd door een actie.
d Een meetsysteem.
2a 0,86 V.
b 	Ongeveer 100 dB
c Dit is de helling van de grafiek → 0,010 V/dB.
3a 101
b 100101
c 10000000
4a 256. Van 00000000 = 0 tot en met 11111111 = 255.
b Ieder stapje is dus 12/256 = 0,0468 V → 47 mV.
c 00000101 = 5 → De spanning kan liggen tussen 4,5-0,0468 = 0,21 V en 5,5-0,0468 = 0,26 V.
5	Zie figuur a

Fig a 6 Zie figuur b.
figb

7 Als het geluidsniveau 6x boven 80 dB is geweest gaat de LED branden. Met de drukschakelaar kun je weer opnieuw beginnen .
8a	Dan is de weerstand van de fotocel veel groter dan de weerstand van R → de spanning over de fotocel is veel groter dan de spanning over R.
b Dan moeten de fotocel en de weerstand van plaats wisselen.
c

figb

figc

9a De helling van de grafiek → 0,017 V/°C
b 0,55 V. zie grafiek.
c Discreet; binair zelfs, want de uitgang is òf hoog òf laag
d Zolang het breekrelais een laag signaal ontvangt, werkt de koelmachine. Dit moet als de temperatuur hoger is dan 10°C. Dan is de uitgang van de comparator laag. → Er moet een invertor gebruikt worden.