|  |
| --- |
|  praktijk  |
| Leeractiviteit: Werkplaats techniekOnderhoud plegen (Periode 8-9) |  |  |
| Naam: | Klas:  | Datum: | Score: |

1.2 Rijden met het GPS systeem van Trimble

New Holland

Informatie: GPS map

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |  parkeerplaats | AOC  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  | **A**  |  | ←35 m | ↓ |  |  |  |  |
|  |   ↓ |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  | 75 m |   |   |   |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  Wacht op B in het scherm |   |    |   |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   |   **B** |  |   |   |  |  |  |  |
|  |   ↓ |   |   |   ↑ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | praktijklokaal |   |   |   |   |  |  |
| **Instellen AB lijn geleidingspatroon.**Rijdt eerst rond totdat je goede verbinding hebt met het GPS.Ga vervolgens bij punt A met de trekker staan.Druk op A en rij 50 meter verder, je ziet op het scherm dat je dan knop B in moet drukken. Doe dit ook. Je ziet dat er lijnen op het scherm verschijnen. Rij de bocht om en als je de werkbreedte op 35 meter hebt ingesteld zie je de lijn waarop je moet rijden.Druk vervolgens op de middelste knop links. Nu zie je op het scherm in geel de bewerkte oppervlakte. |  |  |
| Standaard schakelt het systeem op 3D zodra je in het veld rijdt en op de kopakker terug naar het bovenaanzicht. Probeer ook de A+, de kopakker, curves, pivot, en freeform. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| uitvoering | Goed/fout | overnieuw | cijfer |
|  |  |  |  |