|  |  |
| --- | --- |
| Afbeelding | Betekenis |
| http://www.etitex.be/symbols/washing/07.jpg | Op 60 graden wassen; anti kreukprogramma |
| http://www.etitex.be/symbols/washing/16.jpg | Handwas |
| http://www.etitex.be/symbols/washing/10.jpg | Op 40 graden wassen, gewoon programma |
| http://www.etitex.be/symbols/washing/14.jpg | Op 30 graden wassen, anti kreukprogramma |
| http://www.etitex.be/symbols/tumble%20drying/57.jpg | Mag in de droogtrommel, normale temperatuur |
| http://www.etitex.be/symbols/tumble%20drying/59.jpg | Niet drogen in de droogtrommel |
| http://www.etitex.be/symbols/tumble%20drying/58.jpg | Mag in de droogtrommel, lage temperatuur/ kort programma |
| http://www.etitex.be/symbols/professional%20care/44.jpg | Mag chemisch worden gereinigd, gewone reiniging |
| http://www.etitex.be/symbols/professional%20care/50.jpg | Niet chemisch reinigen |
| http://images.google.com/images?q=tbn:XsNG90wD1iGBNM:http://www.vandenberginterieur.nl/img/40graden3.gif | Mag op 40 graden worden gewassen in het wolwas programma |
| http://images.google.com/images?q=tbn:nfw21QZZRI7q_M:http://www.etitex.be/symbols/washing/17.jpg | Helemaal niet wassen, ook niet weken |
| http://www.etitex.be/symbols/tumble%20drying/55.jpg | Trommel drogen |
| http://www.etitex.be/symbols/bleaching/32.jpg | Elk bleekproces is toegestaan |
| http://www.etitex.be/symbols/professional%20care/45.jpg | Mag chemisch worden gereinigd, gematigd en zacht proces |
| http://www.etitex.be/symbols/professional%20care/46.jpg | Mag chemisch worden gereinigd maar zeer mild proces |