|  |
| --- |
| **BPV-opdracht 6  Grond bewerken** |

|  |
| --- |
| Inleverdatum: leerjaar 1; eind periode 4    Naam student: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  BPV-bedrijf: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| De praktijkopleider heeft de opdracht gezien, besproken met de student en gaat akkoord met de gemaakte opdracht.    Naam praktijkopleider: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Handtekening praktijkopleider: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **BEOORDELING** **SCHOOL** | |
| Voldoende / Onvoldoende | Beoordeeld door:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Opmerkingen | |

**Opdracht**

Voer één van de onderstaande werkzaamheden uit:

1. Ploegen
2. Eggen
3. Frezen
4. Spitten

Laat je praktijkopleider het bewijsstuk invullen en aftekenen.  
Vul zelf in welk resultaat de opdrachtgever wilde zien en voeg een foto toe van de grondbewerkingsmachine.

# Bewijsstuk Ploeg

Naam student :

Leerjaar : 1

Plaats hier een foto van de ploeg

**Uit te voeren werkzaamheden:**

*­­­­Zelfstandig een ploeg afstellen en daarmee   
een perceel ploegen.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Welk resultaat wil de opdrachtgever zien? (o.a. ploegdiepte, aanpak perceel)**  ...............................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………. | | | | |
| *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed.* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Aanbouw:**   * Ploeg aanbouwen en afstellen op het bedrijf |  |  |  |  |
| **Transport:**   * Trekker en ploeg in transportstand zetten * Veilig over de openbare weg transporteren |    |    |    |    |
| **Afstellen:** van de ploeg op het perceel   * Hefinrichting juist instellen * Stabilisatie los |    |    |    |    |
| **Bediening:** Ploeg afstellen op het perceel   * Markeervoor maken * Diepte afstellen * Afstellen in de lengte (topstang) * Afstellen in de breedte (over buik/rug) |        |        |        |        |
| **Resultaat**: ploegwerk   * Ligt er mooi vlak bij * Kopeinden goed geploegd |    |    |    |    |
| **Gebruiksklaar terug zetten:** van de ploeg |  |  |  |  |
| **Algemeen oordeel:**   * Zelfstandig een ploeg kunnen afstellen * Zelfstandig een perceel kunnen ploegen |    |    |    |    |

Beoordeeld door:

Naam praktijkopleider: Handtekening:

Bedrijf: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Bewijsstuk Rotorkopeg

Naam student :

Leerjaar : 1

Plaats hier een foto van de rotorkopeg

**Uit te voeren werkzaamheden:**

*­­­­Zelfstandig een rotorkopeg afstellen en daarmee*

*een perceel zaaiklaar maken.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Welk resultaat wil de opdrachtgever zien? (o.a. werkdiepte, grofheid zaaibed)**  ...............................................................................................................................................................  …………………………………………………………………………………………………………………… | | | | |
| *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Aanbouw:**   * Rotorkopeg aanbouwen en afstellen op het bedrijf |  |  |  |  |
| **Transport:**   * Veilig over de openbare weg transporteren |  |  |  |  |
| **Afstellen:** van de rotorkopeg op het perceel   * Hefinrichting juist instellen * Vlak stellen in de breedte * Vlak stellen in de lengte * Stabilisatie iets los |        |        |        |        |
| **Bediening:** rotorkopeg afstellen op het perceel   * Diepte afstellen * Toerental instellen |    |    |    |    |
| **Resultaat**: egwerk   * Ligt er mooi vlak bij * Zaaibed is niet te fijn/grof |    |    |    |    |
| **Gebruiksklaar terug zetten:** van de rotorkopeg |  |  |  |  |
| **Algemeen oordeel:**   * Zelfstandig een rotorkopeg kunnen afstellen * Zelfstandig een perceel zaaiklaar kunnen maken |    |    |    |    |

Beoordeeld door:

Naam praktijkopleider: Handtekening:

Bedrijf: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Bewijsstuk Frees

Naam student :

Leerjaar : 1

Plaats hier een foto van de frees

**Uit te voeren werkzaamheden:**

*­­­­Zelfstandig een frees afstellen en daarmee   
de zode vernietigen.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Welk resultaat wil de opdrachtgever zien? (o.a. werkdiepte, grofheid zode)**  ...............................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………. | | | | |
| *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Aanbouw:**   * Frees aanbouwen en afstellen op het bedrijf |  |  |  |  |
| **Transport:**   * Veilig over de openbare weg transporteren |  |  |  |  |
| **Afstellen:** van de frees op het perceel   * Hefinrichting juist instellen * Vlak stellen in de breedte * Vlak stellen in de lengte * Stabilisatie iets los |        |        |        |        |
| **Bediening:** frees afstellen op het perceel   * Diepte afstellen * Toerental instellen |    |    |    |    |
| **Resultaat**: freeswerk   * Ligt er mooi vlak bij * Zode is niet te fijn/grof |    |    |    |    |
| **Gebruiksklaar terug zetten:** van de frees |  |  |  |  |
| **Algemeen oordeel:**   * Zelfstandig een frees kunnen afstellen * Zelfstandig een perceel kunnen scheuren |    |    |    |    |

Beoordeeld door:

Naam praktijkopleider: Handtekening:

Bedrijf: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Bewijsstuk Spitmachine

Naam student :

Leerjaar : 1

Plaats hier een foto van de spitmachine

**Uit te voeren werkzaamheden:**

*­­­­Zelfstandig een perceel spitten.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Welk resultaat wil de opdrachtgever zien? (o.a. werkdiepte, grofheid)**  ...............................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………. | | | | |
| *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Aanbouw:**   * Spitmachine aanbouwen en afstellen op het bedrijf |  |  |  |  |
| **Transport:**   * Veilig over de openbare weg transporteren |  |  |  |  |
| **Afstellen:** van de spitmachine op het perceel   * Hefinrichting juist instellen * Vlak stellen in de breedte * Vlak stellen in de lengte * Stabilisatie iets los |        |        |        |        |
| **Bediening:** spitmachine afstellen op het perceel   * Diepte afstellen * Toerental instellen |    |    |    |    |
| **Resultaat**: spitwerk   * Ligt er mooi vlak bij * Zaaibed is niet te fijn/grof |    |    |    |    |
| **Gebruiksklaar terug zetten:** van de spitmachine |  |  |  |  |
| **Algemeen oordeel:**   * Zelfstandig een spitmachine kunnen afstellen * Zelfstandig een perceel kunnen spitten |    |    |    |    |

Beoordeeld door:

Naam praktijkopleider: Handtekening:

Bedrijf: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_