# Verlichting.

Verlichting heeft betrekking op de verlichting in de werkruimte en op de gerichte verlichting op het werkgebied.

Het kan worden omschreven als de hoeveelheid licht die op het oppervlak valt.

Slechte verlichting beinvloed in negatieve zin de uitgevoerde werkzaamheden b.v.

- we maken fouten tijdens demontage en montage.
- tijdens het uitvoeren van inspecties missen we belangrijke afwijkingen en gebreken.
- werken met onvoldoende of slecht licht is zeer vermoeiend.
- bij het werken met verkeerde verlichting (kleurtemperatuur van het toegepaste kunstlicht) kunnen we foute indicaties waarnemen op instrumenten en multi-purpose schermen.
- luchthavens lijken soms een zee van licht te zijn, maar voor het werken aan het vliegtuig is dit bijna altijd onvoldoende, de indirecte verlichting is niet geschikt voor dit doel.

Omgevings factoren;

De lichtsterkte varieert voor allerlei verschillende werkzaamheden.

Zo moet met sterke verblinden en of lichtreflexties vermijden.

Licht om preciesie werk te doen zal anders van sterkte en kleurtemperatuur moeten zijn dan b.v. het algemene licht in de onderhoudshangaar of de hangaar waar men de vliegtuigen voorziet van een nieuw schildersschema.

Bij het gebruik van b.v. een zaklamp als men op het platform werkt zal men er rekening moeten houden dat de batterijen leeg zullen raken en men dan niet meer beschikt over voldoende verlichting ( zorg dus als je op een dergelijke locatie werk uitvoerd een set reserve batterijen bij zich heeft).