# Het maken van een bootje / Leerjaar 1 VMBO

Neem een tekenvel A4 en verdeel dit in 4 vakken die NIET gelijk zijn !!!
Hoe?

Leg het vel papier in de breedte neer (Landscape).

Begin met de lineaal aan de linker rand van het blaadje en zet een streepje op 18 cm naar rechts.
Doe dat zowel bovenaan het blaadje alsook onderaan het blad.
Zet dan een lijn over deze 2 streepjes van boven naar beneden over het hele blad.

Ga nu met de lineaal meten vanaf de bovenrand van je blaadje
en zet helemaal links en helemaal rechts een maat uit van 12 cm naar beneden.
Trek nu horizontaal een lijn over het hele blaadje over de laatste 2 streepjes.

Het blad is nu verdeeld in 4 vakken.

We gaan starten met het tekenen van het BovenAanzicht (BA) in het vak links-boven.

Kijk goed naar de voorbeeldtekening. De latten die je tekent zijn steeds 30 mm breed.
Alle andere maten staan in de voorbeeldtekening.

Als het bovenaanzicht klaar is, gaan we een vak naar beneden en gaan het VoorAanzicht (VA) tekenen.
Je begint hiermee door vanuit het bovenaanzicht recht naar beneden heel dun hulplijnen te tekenen.
Elk onderdeel wat je ziet is precies net zo lang / net zo breed als in het bovenaanzicht,
dus kan je de hulplijnen gebruiken om in het VoorAanzicht de maten te kunnen tekenen zoals in de voorbeeldtekening.
Als het VoorAanzicht klaar is, gaan we het Rechter-Zij-Aanzicht (RZA) tekenen in het vak Rechts-onder.
Je begint daarmee, door vanaf het VoorAanzicht (VA) hele dunne hulplijnen te tekenen horizontaal vanaf VA naar RZA.
Elk onderdeel wat je ziet is in VA en RZA net zo hoog.
Gebruik dus de hulplijnen om het RZA af te maken volgens de voorbeeldtekening.

Eigenlijk is nu je werktekening klaar.

Alleen de gegevens van de tekening, zoals jouw naam, je klas en de datum waarop de tekening is afgemaakt
zet je nu nog in het vak rechts-boven.

Laat nu je tekening controleren door de docent (cijfer).
Verbeteringen: Als de docent aanwijzingen geeft voor verbetering, ga je die eerst in je tekening aanbrengen.
Laat dan opnieuw controleren.