## Stap4

Bodem- of Aardwarmte

Bodemwarmte is oppervlaktewarmte die door de zon is geleverd. Bodemwarmte halen we uit het water in de bodem tot een diepte van hoogstens 300 meter.
Aardwarmte is warmte van de aarde zelf en komt van diepere lagen. Grondwater wordt omhoog gehaald in een geothermische (geo=aarde, thermisch=warmte) centrale. Het aanleggen van dergelijke installaties is duur en daarom wordt er nog niet veel gebruik van gemaakt.
Bekijk de onderstaande animatie.

Bekijk de kaart waarop de temperatuur op 2 kilometer diepte te zien is. Het gebruikte grondwater voor verwarming met aardwarmte wordt van 2 kilometer diepte naar boven gehaald.
1. Welke Nederlandse provincie is het meest geschikt om gebruik te maken van aardwarmte? Verklaar je antwoord.
2. Waarom is aardwarmte niet geschikt als energiebron op grote schaal in Nederland?
3. Ook voor het gebruik van aardwarmte moeten boringen worden gedaan. Leg uit waarom deze boringen niet leiden tot aardbevingen zoals de gasboringen in Groningen.

Waterkracht
De mogelijkheden om energie uit waterkracht te halen zijn in Nederland niet groot. De waterkrachtcentrales in onze rivieren leveren dan ook maar een kleine bijdrage aan onze energievoorziening. We moeten het doen met de centrales die er nu zijn. In de toekomst kan er misschien een getijdencentrale gebouwd worden. Een getijdencentrale haalt z’n energie uit de stroming van het water bij eb en vloed.

4. Leg uit waarom in Nederland niet veel gebruik wordt gemaakt van energie uit waterkracht.
5. In welke Europese landen verwacht je juist wel veel waterkrachtcentrales?