## De tandriemschijf

Tandriemschijven komen in twee
uitvoeringen voor:
• zonder zijflenzen;
• met zijflenzen.

Tanriemschijf met zijflens
Tandriemschijf zonder zijflens

Hoe groter de hartafstand van de riemschijven is, hoe meer kans je hebt dat de tandriem eraf loopt.
Om dit te voorkomen, gebruik je een riemschijf met zijflenzen. De zijflenzen zorgen ervoor dat de
riem op zijn plaats blijft. Meestal monteer je één riemschijf met zijflenzen (de grote schijf)
en één riemschijf zonder zijflenzen (de kleine schijf). Alleen als de hartafstand groter is dan acht
maal de diameter van de kleinste schijf, moeten beide riemschijven zijflenzen hebben.