## Monteren

Je monteert een tandriemoverbrenging net zo als een V-riemoverbrenging. Ook het uitlijnen gaat op dezelfde wijze. Het is belangrijk dat je de tandriem zonder al te veel moeite om de schijven kunt leggen. Zeker wanneer de schijf een flens heeft, mag je de riem er niet met kracht omheen trekken.
Anders kan er breuk ontstaan in de trekkoorden. Dit is nauwelijks te zien, maar kan bij belasting
tot riembreuk leiden.

De tandriem spannen
Een tandriem span je op dezelfde manier als een V-riem.Instrumenten die je hiervoor kunt gebruiken,
zijn:
• een spanrol
• een spanslede
• een motorwip

Span rol