# De tandriem

Een tandriem is opgebouwd uittrekkoorden met daaromheen een omhulsel van kunstrubber (neopreen) of kunststof (polyurethaan). De

Constructie enkele tandriem

trekkoorden zijn gemaakt van hoogwaardig staal, glasvezels of kevlarvezels. Alle elementen zijn
gevulkaniseerd of gegoten tot een eindloze riem. Je kunt tandriemen in een groot aantal
standaardlengtes kopen.

Tandriemen kun je ook toepassen in

Constructie dubbele tandriem

overbrengingen met meer dan twee assen. Soms loopt de tandriem
dan zowel met de binnenzijde als met de buitenzijde over de riemschijven. Voor deze toepassing zijn
er tandriemen met dubbele vertanding in de handel.