## 6. Egaliseren

In deze opdracht ga leren hoe je een perceel kan egaliseren. Voorafgaand aan het daadwerkelijke egaliseren moet er het één en ander worden voorbereid. In deze opdracht ga je voor een te egaliseren perceel de voorbereidingen treffen.

Opdracht 6.1:

Om meer te weten te komen over het egaliseren van grote terreinen neem je de leeréénheid “het egaliseren van grote terreinen” door. Aansluitend maak je de digitale toets. Als je 80% van deze toets hebt behaald maak je een print screen. Deze voeg je toe aan je portfolio van het keuzedeel cultuurtechniek.

Opdracht 6.2:

Iedereen ken wel een perceel waar water blijft staan. Bijvoorbeeld op je stageadres, de buurman of bij jou thuis. Dit perceel watert waarschijnlijk niet goed af. Door het perceel te egaliseren en/of op afschot te leggen kun je deze wateroverlast oplossen.

Zoek dit perceel op op www.boerenbunder.nl Wanneer je het perceel aanklikt kun je niet alleen de gewassen en de grootte van het perceel zien, ook kun je de hoogte van het perceel bekijken.

Voor dit perceel ga je de voorbereidingen treffen. Neem het perceel over op een ruitjespapier. Er zit ook een meetfunctie op boerenbunder, zo weet je de lente van de perceel randen kunt meten

Vervolgens maak je een ruitnet, met daarin de hoogtes. Aan de hand hiervan maak je een schuifschema. Dit alles staat uitgelegd in hoofdstuk 8.3 van het boek cultuurtechnisch werk, Grondwerk. Je docent zal hier ook uitleg over geven. Bekijk of het perceel waterpas gelegd moet worden of onder afschot.

Na het maken van het schuifschema kun je ook uitrekenen hoeveel grond er verzet moet worden.

Opdracht 6.3:

- Welke bewerkingen moet je uitvoeren voordat je het perceel gaat egaliseren? Leg uit waarom en hoe je dit gaat deon.
- Beschrijf de handelingen die je moet doen wanneer je met de kilverbak op het perceel bent aangekomen. Denk hierbij aan het opstellen van de laser.