## Opgaven

Maak onderstaande vragen in je schrift

Tijdens het hoogovenproces wordt ijzerertsen met koolstofmono-oxide omgezet in ijzer en koolstofdioxide volgens onderstaande reacties:

FeO(s) + CO(g) → Fe(l) + CO2(g)

Fe2O3(s) + 3 CO(g) → 2 Fe(l) + 3 CO2(g)

Fe3O4(s) + 4 CO(g) → 3 Fe(l) + 4 CO2(g)

1. Bereken de atoomeconomie voor alle drie reacties en verklaar de verschillen. Controleer je antwoorden met behulp van de Excel rekentool.
2. Bereken de theoretische opbrengst ijzer uit 160 ton Fe2O3. Controleer hier je antwoord.
3. Wat is het rendement als er tijdens bovenstaand proces uit 160 ton ijzererts 90 ton ijzer ontstaat? Controleer hier je antwoord.

Cokesovengas is een gasmengsel dat in een cokesfabriek als bijproduct ontstaat uit steenkool. De verbrandingswarmte is gemiddeld zo'n 4000 tot 4500 kcal m3. Cokesovengas bestaat uit ongeveer 55 vol% waterstofgas, 30 vol% methaan, 8 vol% koolstofmonoxide, 4 vol% stikstofgas en 2 vol% koolstofdioxide.

4. Ga door berekening na of dit klopt. Maak gebruik van tabel 56 en 57A (T=298K en p=po. Ga er vanuit dat het gevormde water vrijkomt als vloeistof. Controleer hier je antwoord.