## Week 4a: Meten met de schuifmaat en laser

De schuifmaat.

Hoe lees je een schuifmaat af?

Je leest je schuifmaat af bij de 0 (bij de pijl in het plaatje).

Opdracht A:

Meet met de schuifmaat de volgende voorwerpen op.

Opdracht B: Laser-meten

Let op: Voor dat we met Laser-meten beginnen. Niet in elkaars ogen schijnen.

Neem een laser-meter, zet hem aan met de rode knop en meet de onderstaande onderdelen:

Opdracht C:

Kies een van de volgende meergereedschappen: Liniaal, rolmaat, meetlint, schuifmaat, laser-meter

Meet de volgende voorwerpen op de juiste manier op.