# Momenten in evenwicht

Als de kracht die wordt uitgeoefend en de lengte van de arm (is afstand tot het draaipunt) met elkaar vermenigvuldigt krijg je het moment.
In formulevorm:

- moment = kracht x lengte arm of M = F x l

De eenheid voor moment is newtonmeter (Nm).
In een hefboom heb je altijd te maken met twee momenten.
Als de twee momenten in een hefboom even groot zijn is er evenwicht.
Er geldt:

- M1 = M2
  F1 x l1 = F2 x l2