# Temperatuur- en lichtsensor

Temperatuursensor
De NTC (Negatieve Temperatuur Coëfficiënt) is een temperatuursensor. Het is een weerstand die afhankelijk is van de temperatuur. Bij hoge temperatuur wordt de weerstand kleiner er wordt dus meer stroom doorgelaten.
NTC's vind je bijvoorbeeld in thermostaten.
Lichtsensor
Een LDR (Light Dependant Resistor) is een lichtgevoelige weerstand. Als er op de LDR licht valt, neemt de weerstand af en wordt er dus meer stroom doorgelaten.
Een LDR vind je bijvoorbeeld in alarminstallaties en liftdeuren.