## Uitleg zwaartekracht.

De zwaarte kracht: Fz

F als aanduiding voor de grootheid kracht en kleine z om aan te geven om welke kracht het gaat.

Zwaartekracht is de kracht die een planeet of maan uitoefent op elk object in de buurt. In ons geval is dat de aarde. Dus als er niks bij staat vermeld mag je er van uit gaan dat het om de zwaartekracht gaat op aarde. De zwaartekracht is altijd verticaal naar beneden gericht naar het middelpunt van de aarde. Aan voorwerpen met een grotere massa trekt de aarde harder dan aan voorwerpen met weinig massa.

Om de grote van de zwaarte kracht op aarde te berekenen moet je de massa m in kilogram vermenigvuldigen met 9,81 m/s2.
9,81 m/s2 is de versnelling die ieder voorwerp krijgt als het op aarde valt en wordt dus ook de valversnelling genoemd met het symbool g. Fz = m * g

Elk voorwerp heeft een punt wwar de zwaartekracht aangrijpt. Dit is het middelpunt van alle materie van het voorwerp. Hier beginnen wij dus onze kracht vector. ( het zwaartepunt ligt niet altijd in het voorwerp.)

Om het zwaartepunt te bepalen van een recht hoek teken je tussen de hoeken de 2 diagonalen. op het snijpunt ligt het zwaaartepunt.
Bij een driehoek teken je 3 lijnen van uit de hoeken naar het midden van de tegenovergestelde zijde. Ook hier is het snijpunt het zwaartepunt. Het zwaartepunt is belangrijk om te zien of iets in evenwicht is of niet. Er werkt namelijk altijd minimaal 1 kracht op, namelijk de zwaartekracht.