

|  |
| --- |
| **Werkblad Stoppelbewerking trekker** |
| Datum: |  |
| Naam: |  |
| Klas: |  |
| Merk: |  |
| Type: |  |
| Werkbreedte: |  |
| Soort Tanden: |  |
| Tandafstand: |  |
| Soort schijven: |  |
| Soort rollen: |  |

|  |
| --- |
| **1. Veiligheidsmaatregelen** |
| Tijdens het aankoppelen van de machine | ……………………………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………… |
| Tijdens het transport over de openbare weg | ………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………….. |
| Hefinrichting tijdens transport:  Regeling:  Blokkering EHR:  Stabilisatie: | Positie / Trekkracht / Zweefstand / Meng  Ja / nee, want ………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………..  Vast / los |
| Verlichting | ……………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………… |
| Waarschuwingsmarkeringen | …………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………….. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Instellingen tractor, EHR elektronische hefinrichting tijdens de stoppelbewerking** | |
| Regeling met rol | Positie / Trekkracht / Zweefstand / Meng | |
| Regeling zonder rol | Positie / Trekkracht / Zweefstand / Meng | |
| Topstang: | Vast gat / sleufgat, want …………………………………………………………………………………………………… | |
| Stabilisatie: | Vast / los | |
| Hefstangen: | Lengte links: ……….. cm  Lengte rechts: ……… cm  Juiste lengte: ja / nee, want …………………………………………………………………………………………………… | |
| Bandenspanning | Links voor:…….....Bar juist / onjuist, want …………………………………  Rechts voor:.……..Bar juist / onjuist, want …………………………………  Links achter: …......Bar juist / onjuist, want …………………………………  Rechts achter:…....Bar juist / onjuist, want ………………………………… | |