## Hydrauliek en pneumatiek

Een andere manier van beweging overbrengen is door middel van een cylinder en een zuiger. Je vult de cylinder met een vloeistof of lucht en drukt de zuiger er doorheen. De zuiger duwt de vloeistof en lucht weg en kan iets anders laten bewegen. Vloeistof en lucht hebben allebei andere eigenschappen en daarom ook andere namen.

### Pneumatiek.

Als je de cilinder vult met lucht dan noem je het pneumatiek. Lucht is samendrukbaar. Dat betekent dat je een beetje op de zuiger kan drukken voordat er iets gebeurt. Wanneer een trein de deuren sluit hoor je een sissend geluid. Dit is de lucht die hoort. Een trein maakt dus gebruik van pneumatiek. Omdat de lucht samendrukbaar is breek je niks wanneer je arm vast komt tussen de deuren, en dat is maar goed ook!

### Hydrauliek

Als je de cilinder vult met vloeistof dan noem je het hydrauliek. Meestal wordt er olie gebruikt. Een vloeistof is niet samendrukbaar. Dat betekent dat wanneer je op een zuiger drukt, de vloeistof meteen gaan bewegen!