## Stap 3; Juiste instellingen.

## Kijken&luisteren

Kijk en luister aandachtig naar het volgende filmpje.

## Lezen

Belangrijk!!! We gaan nu de instellingen zetten op mm. Deze zullen waarschijnlijk in inch staan. In het plaatje hieronder is aangegeven (met de grote zwarte pijl) waar je de instellingen van inch naar mm kan zetten.
Je krijgt dan onderstaande afbeelding. MERK OP Er treden veranderingen op (zie de zwarte pijlen in onderstaande afbeelding).
Frees instellen In bovenstaand plaatje is met de rode pijl (zie je de pijl niet laat dit dana weten aan je docent) aangegeven waar je je gebruikte frees moet instellen. Druk hierop. Je krijgt dan onderstaande afbeelding: Klik op de frees die je gaat gebruiken, wij gebruiken de 1/16 frees (in het ontwerpprogramma is dit de blauwe).
Machine instellen In de bovenstaande afbeelding is met een groene pijl aangegeven waar je de machine kan instellen. Druk op deze knop. Je krijgt dan onderstaande afbeelding: Druk op het pijltje (aangegeven met de grote zwarte pijl). Je krijgt de onderstaande keuzes: Druk dan op Carvey (blauw gemarkeerd aangegeven met een grote zwarte pijl).
Je krijgt dan onderstaande afbeelding. MERK OP Er is een roze hoek links onderin op het geruite gedeelte ontstaan (aangegeven met een grote zwarte pijl).
Materiaal instellen In bovenstaande afbeelding is met de rode pijl aangegeven waar je op moet drukken als je je materiaal soort wilt instellen. Druk op deze knop. Je krijgt dan onderstaande afbeelding te zien: Kies het soort materiaal dat je gaat gebruiken, voor nu ga je werken met Birch Plywood (wat multiplex is).
Afmetingen instellen Ja gaat nu de afmetingen van je materiaal instellen. Dit doe je rechts boven in je scherm (zie onderstaand plaatje). Voorbeeld: Bij X vul je de breedte van je materiaal in. Bij Y vul je de lengte van je materiaal in. Bij Z vul je de dikte van je materiaal in.

## Oefening 3: Juiste instellingen

Nu je de stappen hebt door lopen door of te lezen of te kijken&luisteren is het nu tijd voor een oefening.

LET OP! Maak de vragen serieus, want het kan zijn dat ze terug komen in de toets.