## Werkwijze

Maken van de kalibratiestandaarden:

- Verdun de stamstandaard fosforzuur zelf door zodat je een standaard- oplossing krijgt die 5,48 mg H3PO4 per l bevat. Laat deze berekening zien bij de voorbereiding !!!
- Pipetteer vervolgens 0; 5;10; 15; 20 en 25 ml van de verdunde stamstandaard fosforzuur in maatkolven van 100 ml. Vul de kolven nog niet aan !!!!

Monster:

- Pipetteer (in duplo) 5 ml monster in een maatkolf van 100 ml en vul aan met demiwater. Pipetteer het verdunde monster 2,5 ml in een maatkolf van 100 ml

Voorbereiden en uitvoeren van de meting:

- Vul de kalibratiestandaarden en monsteroplossingen aan tot ca 50 ml met demiwater en voeg dan 5 ml reagens I (ascorbinezuur reagens) en 10 ml reagens II (molybdaat reagens) toe en meng voorzichtig door zwenken. Vul de maatkolven aan met demiwater en homogeniseer de oplossing.
- Meet na 20 minuten de extinctie van de ijkreeks en het monster t.o.v. de blanco bij 885 nm. Meet dezelfde reeks ook bij 720 nm en kijk waar je de hoogste extinctie meet.
- Voer een cuvetcorrectie uit door de gemeten extinctie te corrigeren op de blanco (dat is de 0 ml).