## Vervangingsweerstand in een gemengde schakeling berekenen

Je hebt net geleerd hoe je de vervangingsweerstand in een serieschakeling en in een parallelschakeling kunt uitrekenen. Dat doe je dus met de twee standaard formules:

Serieschakeling: Rv = R1 + R2 + R3 + ...

Parallelschakeling:

Er bestaan ook veel gemengde/gecombineerde schakelingen. Daarin staan de weerstanden zowel in serie als ook parallel. Ook dat is terug te brengen naar één vervangingsweerstand. Moeilijk om uit te rekenen? Nee hoor, je werkt gewoon in stapjes. Bekijk de videovoorbeelden maar.

Vervangingsweerstand berekenen in een gemengde schakeling (Youtube, Ron Theunissen) https://www.youtube.com/watch?v=Avt_e1OBKRc

Je hebt net kunnen meekijken hoe je de vervangingsweerstand van een eenvoudige gecombineerde schakeling uit kunt rekenen. In het volgende voorbeeld is de schakeling wat uitgebreider.

Gecombineerde schakeling omrekenen (Youtube, Arno Doornbos) https://www.youtube.com/watch?v=adDwcoAStAc

In de volgende oefening ga je rekenen aan vervangingsweerstanden. Het is belangrijk dat je goed begrijpt hoe je ze uitrekent. Daarvoor moet je de formules voor serieschakelingen en parallelle schakelingen dus weet (die zetten we er bij voor je), maar het is zeker belangrijk dat je ook de video's hierboven goed hebt bekeken.