## De weerstandswaarde met kleurringen bepalen

Elke ring op een weerstand heeft een betekenis. Je kunt ze als volgt 'lezen':

- Bekijk de weerstand altijd van de juiste kant. De ring die iets verder van de andere ringen af staat moet zich aan de rechterkant bevinden. Zie het plaatje hiernaast.
- De ringen aan de linkerkant bepalen de weerstandswaarde.
- Bij drie ringen aan de linkerkant geldt dat ring 1 en 2 een getal weergeven en ring 3 vermenigvuldigd moet worden met de waarde van ring 1 en 2. Zo'n weerstand staat hiernaast dus.
- Bij vier ringen aan de linkerkant geldt dat ring 1, 2 en 3 een getal weergeven en ring 4 vermenigvuldigd moet worden met de waarde van ring 1,2 en 3.
- De rechter ring (dat is de ring die dus verder van de andere ringen verwijderd is) geeft weer hoe ver de weerstand mag afwijken van de weerstandswaarde. Dat noemen we 'tolerantie' en dat is in %. Wij doen daar in deze les niets mee.

### Tabel met voorbeelden

De tabel geeft aan wat de kleurcodes van alle ringen betekenen.

Let op: De weerstanden in onderstaande voorbeelden hebben 3 ringen aan de linkerzijde (de rechter ring is goud; doen we niets mee). Voor het rekenen werk je met kolommen 1e ring, 2e ring en multipl. Multipl. (afkorting van 'multiplier') is de waarde waarmee je vermenigvuldigt.

Bekijk de tabel goed en daarna de voorbeelden er boven en er onder.

Naast de tabel staan nog twee voorbeelden met een korte uitleg hoe je de weerstandswaarde bepaalt. Kijk er even goed naar. Zoek dan de kleuren op in de tabel. Bekijk vervolgens hoe de getallen samen de weerstandswaarde opleveren.

| Ring 1: blauw = 6 | ring 2: grijs = 8 Waardes naast elkaar = '68' Ring 3: zwart = x1 Weerstand = 68 Ω Ring 1: bruin = 1 | ring 2: groen = 5 Waardes naast elkaar = '15' Ring 3: bruin = x10 Weerstand = 150 Ω

### Eenvoudig weerstandswaardes opzoeken met de kleurringen

Er bestaan ook heel veel hulpmiddelen om makkelijk uit te rekenen welke weerstand bij de juiste kleurringen horen. Je kunt daarvoor bijvoorbeeld de online weerstand kleur calculator gebruiken (blader op die pagina iets naar beneden en vul de kleuren van de ringen van een weerstand in om de weerstandswaarde af te lezen).