# Stap 4

### Projecties veranderen

Je ziet dat wanneer je de projectie van een kaart verandert er ook veel verandert aan de manier waarop de aarde als plat vlak wordt afgebeeld.
Je gaat daar nu meer van (laten) zien.

Hieronder zie je de namen van 3 verschillende projecties. Dit zijn gewoon de namen van kaartmakers die getracht hebben de voor hun doel 'perfecte' kaartprojectie te maken.

Bij elk van die projecties wordt de aarde anders afgebeeld. Deze projecties ga je apart bekijken.
- Hoe je tussen de projecties heen en weer schakelt lees je in de handleiding Projecties* stap 5 t/ m 10.

Dit zijn ze :
- World_Mollweide
- Europe_Albers_Equal_Area_Conic
- World_Mercator (Let op: niet te veel uitzoomen)

TIP 1: maak gelijk van de nieuwe projectie een Afbeelding *. Dat is later makkelijker vergelijken.

TIP 2: de zoek/ filterfunctie is hoofdlettergevoelig, dus kopieer de naam en plak die in het filter

TIP 3: houd je muis even boven het CRS teken rechtsonder, dan verschijnt even de naam van de projectie die je aan hebt staan.

Vul het Spreadsheet Leerling Projecties Hulp uit Classroom in om de onderstaande opdrachten 1, 2 en 3 voor elk van de 3 verschillende projecties te beantwoorden. Hiermee maak je steeds een rangorde van goed (1) naar slechtst (3).

Over afstanden, vorm en oppervlakte
1 Vorm

- Wat valt je op aan de veranderingen in de VORM van de cirkels* bij het wisselen van de 3 projecties?
Vergelijk de drie projecties door te kijken naar de twee cirkels ten noorden en ten zuiden van de Evenaar. Tel het aantal goede (= OK) cirkels (aangepaste tekst 16-1-2018). Vul de gegevens in het spreadsheet.
Welke rangorde kun je maken?

* Dus niet de vorm van de kaart zelf!!

2 Oppervlakte

- Wat valt je op aan de veranderingen in de OPPERVLAKTE/ GROOTTE van landen bij het wisselen van de 3 projecties? In werkelijkheid heeft bv. Groenland een even grote oppervlakte als het schiereiland van Saudi- Arabië. BRON: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_oppervlakte. Op diverse projecties klopt dat duidelijk niet.

(Mercator) Groenland: werkelijke grootte = blauwe lijnen

Onderzoek welke projectie het beste (of minst slecht) de oppervlakte van Groenland weergeeft:

Ga als volgt te werk: met als voorbeeld Mercator (doe hierna ook de andere)

1. activeer en zet aan de laag met de naam van de projectie: mercator. Zorg dat ook dezelfde projectie in de kaart aan staat. Dus de laag mercator en de projectie World_Mercator
2. rechtermuisknop op de laag: kies Opslaan als.....
3. via bladeren moet je dit bestand opslaan op je P-schijf als Mijn Mercator.
4. klik op OK. Het nieuwe Mercatorbestand is nu van jou en staat in je overzicht. Zet de 'oude' uit.
5. open de (attributen)tabel bij de laag mijn mercator

7. controleer of je bij A de naam van de juiste laag ziet staan.
8. indien juist....klik op B. De Veld bereking opent zich. Een rekenmachine van QGIS.

10. kies 123 opp (= de kolom opp uit de tabel) bij A
11. klik op B . Je gaat de oppervlakte berekenen van Groenland bij de mercator projectie met behulp van de Expressie dialoog.

12. kies bij 2 Geometrie voor het + teken, dan zie je $area staan. Dubbelklik op $area.
13. controleer of dit nu bij 3 staat in de Expressie dialoog. Klik dan op OK.
14. klik in de tabel (zie punt 3) op D (Bijwerken)
15. bij de tabel staat nu een nieuwe kolom opp bij D. Met daarin een getal.
    Neem dit getal over waarbij je de komma 6 plaatsen naar links opschuift : voorbeeld-4353091127103. Dit is de oppervlakte in km2. Vul dit in op de juiste plek in het spreadsheet.
16. klik in de tabel (zie punt 3) weer op het potloodje B . Sla de veranderingen op.
17. klik de tabel weg.
18. zet de laag Mijn_ mercator uit.
19. herhaal stappen 1-12 voor de twee andere projecties (Mijn Alberst en Mijn Molweide) .
    Vul die gegevens ook in het spreadsheet.

3 Afstanden

- Wat valt je op aan de AFSTANDEN tussen gebieden bij het wisselen van de 3 projecties?

- Meet steeds de afstand in kilometers tussen Capetown (Kaapstad, Zuid-Afrika) en Punta Arenas (Chili) bij verschillende projecties. Gebruik de tabel van deze laag om de twee steden in je beeld te krijgen: open de tabel en selecteer de namen mbv Tabel*-punt B2 en de Ctrl-knop op je toetsenbord.
De werkelijke afstand tussen die plaatsen is 7033 km .

- Gebruik daarvoor het liniaaltje uit het menu. Zie handleiding Meten* punt 1.

- Zoom zo ver mogelijk in.

- Gebruik km. De cijfers achter de komma niet gebruiken.
- Je hoeft maar één keer te meten. Laat steeds het schermpje staan en kies dan voor een volgende projectie.
Vul de gegevens in het spreadsheet. Rangorde?

Notitie... over afstanden, vorm en oppervlakte waarbij je de gegevens uit je spreadsheet gebruikt.

#### Ga naar Stap 5....