## Onderhoud watervoorzieningen

Automatische drinkbakken

Bij automatische drinkbakken controleer je elke dag of de drinkbakken nog naar behoren werken. Bij een vlotterdrinkbak kun je dit testen door het water uit de drinkbak te halen. Als de vlotterdrinkbak nog naar behoren werkt dan hoor en zie je dat de vlotterdrinkbak zich weer vult met water tot het juiste niveau.

Bij lepel- en buisventieldrinkbakken controleer je de werking van de drinkbak door met je hand op de lepel of op het buisventiel te drukken. Als de drinkbak nog naar behoren werkt dan hoor en zie je dat de drinkbak zich vult met water. Stop je met drukken op de lepel of het buisventiel dan stopt het vullen van de drinkbak met water. Bij automatische drinkbakken komt het vaak voor dat ze na enige tijd gaan lekken. Vaak is dit een teken dat de rubbers in de drinkbak zijn versleten, mocht dit het geval zijn dan is het belangrijk om de rubbers te vervangen.

Het schoonmaken van de automatische drinkbakken moet ook dagelijks gebeuren. Dit doe je door met je hand het meeste vuil eruit te halen zoals voer, stro, hooi en mest. Zorg dat het vuil niet in de stal terecht komt, maar voer het af in bijvoorbeeld een emmer. Het schoonmaken van de drinkbak moet ook regelmatig gebeuren dit doe je door de drinkbak met een spons te poetsen. Je zorgt er zo voor dat alg en andere resten verwijderd worden. Na het poetsen zorg je ervoor dat de drinkbak zich schoon spoelt door met je hand op de lepel of buisventiel te drukken. Zet vooraf een emmer onder de drinkbak om het meeste water op te vangen, zo blijft de bodembedekking droog.

Tip: Maak ook schoon onder de lepel, achter het buisventiel en bij de vlotter.

Is het water helder, ruikt de drinkbak fris, en ziet de drinkbak er schoon uit? Dan is de klus geklaard!

Automatische drinkbakken kunnen in de winter bevriezen, dit betekend dat de dieren er niet meer uit kunnen drinken. Er zijn verschillende manieren om dit probleem op te lossen.

Je kunt ervoor kiezen om de waterleiding af te tappen en de dieren doormiddel van emmers te voorzien van water. Er kan ook gekozen worden voor een drinkwatersysteem die ervoor zorgt dat het water blijft circuleren om bevriezing van het water te voorkomen. Het isoleren van leidingen of het bevestigen van een thermostaat op de kraan zijn ook nog opties.

Waterkuipen

Waterkuipen hoor je elke dag bij te vullen met vers water. Controleer dagelijks of het nodig is om de waterkuip helemaal schoon te maken. Je kunt ervoor kiezen om de waterkuip helemaal schoon te maken als er bijvoorbeeld veel vuil in zit, veel blad, een dood dier of veel alg. Mocht het nodig zijn om de waterkuip helemaal schoon te maken, dan leeg je de waterkuip door deze leeg te scheppen met een emmer. Gebruik een spons en schoon water om de waterkuip te poetsen. Spoel de waterkuip schoon met schoon water uit een water/tuinslang, gieter, of emmer.

Is het water helder, ruikt de waterkuip fris, en ziet de waterkuip er schoon uit? Dan is de klus geklaard!

Waterkuipen zijn in de zomer een ideale broedplaats voor muggenlarven, slakjes of alg. Goudvissen kunnen in de zomer de waterkuipen vrij houden van algen en bacteriën.

Ook het water in de waterkuip kan 's winters bevriezen. Je kunt dit voorkomen door een bal in de waterkuip te leggen, zo blijft het water bruikbaar. Is het water dan toch bevroren? Dan kun je het ijs breken, zodat de dieren het water alsnog kunnen drinken.

Emmers

Als je de dieren met emmers water geeft, zul je de emmers een aantal keer per dag moeten vullen. Controleer de emmers op eventuele mankementen zoals scheuren, scherpe randen. Maak de emmers regelmatig schoon met een spons en spoel de emmers goed na.