## LED (strips)

Een lichtshow is niks zonder licht! Wij gaan gebruik maken van LED verlichting. Hierboven zie je aan de linkerkant hoe een standaard losse LED er uit ziet. Rechts zie je de symbolische weergave van een LED. In plaats van losse LED lichtjes zoals je hierboven zie, krijgen jullie een LED-strip. Dat zijn veel LED lichtjes naast elkaar.

### Niet te veel stroom!

Een LED kan kapot, dit gebeurt bijvoorbeeld als er te veel stroom doorheen gaat. Om een LED te beschermen gebruik je een weerstand. Er zijn veel soorten weerstanden. Om uit te rekenen elke weerstand je nodig hebt gebruik je de volgende regel:

1 Volt = 50 Ω

Als je bijvoorbeeld een 9 Volt batterij wilt aansluiten op een LED, dan wil je een weerstand van 9 x 50 Ω. Dat is 450 Ω. Helaas bestaat die weerstand niet, dus we pakken de dichtsbijzijnde, dat is 470 Ω.

Rechts zie je hier een voorbeeld van.

Belangrijk:

Een LED heeft een + en - kant. Het is belangrijk dat je dit goed aansluit op de batterij of op de Arduino!