## Werkwijze

Verdun de cafeïne standaardoplossing tot standaarden met concentraties in het gebied van je monster

Verdun het monster, indien nodig, met eluens zodat de concentratie van je monster, midden in het concentratiegebied de kalibratielijn valt.

LET OP: gebruik voor het maken van de standaarden en monsterverdunningen maatkolven die niet groter zijn dan 50 ml.

Vergeet niet om de standaarden en monsters te filtreren en te ontgassen met behulp van een ultrasoon bad of helium

Start het systeem op volgens de handleiding die bij het apparaat aanwezig is en stel de detector in op 254 nm of 272 nm. Injecteer de standaarden en monsters in triplo.