# Theorie: Rotatie filmverdamper

Met een rotatie filmverdamper kun je snel en goed je monster indampen. Omdat je onder vacuüm af destilleert kookt je vloeistof bij een lagere temperatuur, wat vaak afbraak van je stof voorkomt.
Het woord "film" in de rotatiefilmverdamping komt door het volgende principe: door draaiing wordt de binnenkant van de kolf steeds weer bevochtigd met een dun laagje vloeistof.

Een rotavapor bevordert de verdamping van het oplosmiddel door:

- toevoeging van warmte via een warmtebad
- oppervlaktevergroting door het generen van dunne vloeistoffen (film)
- kookpuntverlaging door vermindere druk (vacuümpomp)