## Werking

1. Je opgeloste monster komt in de “rotary flask”.
2. Vacuüm is aangesloten.
3. Je zet een pan met warm water onder de rotary flask, zet de motor aan en laat de rotary flask in het warme water zakken.
4. Je draait vacuüm aan en draait langzaam de feeding pipe dicht.
5. Zorg ervoor dat de oplossing niet sterk gaat koken. Als de feeding pipe helemaal gesloten is laat de ROTAVAP draaien tot je denkt dat alle oplosmiddel verdampt is.
6. Draai de feeding pipe open (beluchten), til de rotary flask uit het warme water. Zet de motor uit en verwijder de rotary flask.
7. Meestal gaat het om het residue en wil je ook weten hoeveel dat is. Daarvoor moet je zowel de rotary flask leeg wegen en na afdampen de rotary flask weer wegen.