## Verbinden van PVC materialen

Er zijn een paar manieren om rioleringsmaterialen met elkaar te verbinden. De meest gangbare verbindingen zijn de:

- Lijmverbinding
- Manchetverbinding

##### Lijmverbinding

Bij een lijmverbinding worden de materialen met elkaar verlijmd. Zodra de lijmverbinding aangebracht is kan deze (bijna direct) niet meer losgemaakt worden.

Manchet T-stuk

##### Manchetverbinding

Een manchetverbinding is een flexibele verbinding. Dit werkt namelijk met koppelstukken die voorzien zijn van een rubberen ring. Alle onderdelen zijn ook te koop met manchetten.

Manchetkoppelingen zijn eenvoudig aan te passen. Deze onderdelen zijn duurder dan lijmkoppelingen. En ze worden niet gebruikt als de buizen in beton gestort worden.

Deze koppelingen zijn ook heel goed te gebruiken als een kapotte buis of koppeling vervangen moeten worden en je hebt weinig werkruimte. Je kunt met deze koppeling namelijk makkelijk schuiven tussen bijvoorbeeld twee buizen in.