## LM35DZ temperatuur sensor

Hoe werk de LM35DZ temperatuur sensor

De LM35-serie is een precisie temperatuurapparaat met een uitgangsspanning lineair evenredig tot de temperatuur van Celsius. De LM35-apparaat heeft een voordeel ten opzichte van lineair temperatuursensoren gekalibreerd in Kelvin. De nauwkeurigheid van dit component is ± ¼ ° C bij kamertemperatuur en ± ¾ ° C bij een temperatuurbereik van -55 ° C tot 150 ° C. De LM35-apparaat heeft een nominaal vermogen van -55 ° C tot 150 ° C, temperatuurbereik.