## Potmeter

Hoe werkt een Potmeter

Een Potmeter wordt met een duur woord ook wel een potentiometer genoemd. De functie van deze potmeter is dat hij de weerstand verhoogd naarmate er een mechanische component verschoven of verdraaid wordt. In de potmeter zit een vaste weerstand in gebouwd, met daaraan gekoppeld twee elektrische contactpunten.

Het eerste contactpunt van de potentiemeter is vast die is vaak de behuizing, terwijl het tweede, binnen de behuizing kan bewogen worden door de verschuifbare of verdraaibare component van de potmeter.

Door het verschuiven van de mechanische component wordt er dus meer of minder weerstand gelegd tussen de twee elektrische componenten. Op die manier ontvangt het uiteindelijke doel van de elektriciteit die door de potmeter loopt een variabele (meer of minder) hoeveelheid aan elektriciteit.

Voor een verheldering verwijs ik je naar deze link: https://www.youtube.com/watch?v=Xdp4R4cPYU8

Filmpje werking https://www.youtube.com/watch?v=Xdp4R4cPYU8