## Maaien

Krone schijvenmaaier

# BiG M 420 zelfrijdende maaier

## SafeCut

De EasyCut maaibalk

- Rondom dicht gelaste Heavy Duty maaibalk
- SafeCut maaischijfbeveiliging voor elke maaischijf
- Satellietenaandrijving voor een rustig krachtenverloop in de maaibalk
- Getest onder de zwaarste omstandigheden

Slagvaardigheid en veiligheid
De drie schijvenmaaiers aan de BiG M 420 zijn beproefde eenheden en stammen uit het EasyCut-programma. Voor een maximum aan stabiliteit zorgt de rondom gelaste Heavy Duty maaibalk met zijn satellietenaandrijfsysteem. Het vermogen wordt van achteren via tandwielen in de maaibalk geleid en via grote, laagtoerige tandwielen aan de kleinere satelliettandwielen van de maaischijven doorgegeven. De maaischijven zijn ver naar voren geplaatst en garanderen daardoor een strak maaibeeld dankzij de grote overlapping. Alle BiG M 420’s zijn standaard uitgerust met de Safe-Cut maaischijfbeveilging, dat bij het raken van een obstakel de maaibalk uitstekend tegen beschadiging beschermt.

De wereldpremière met DLG onderscheiding: SafeCut: de innovatieve maaischijfbeveiliging van KRONE biedt veiligheid. In plaats van de klap in de maaibalk te leiden wordt een spanstift overbelast, die vervolgens breekt. Via schroefdraad aan de aandrijfas draait de maaischijf zich zelfstandig over een afstand van 15 mm omhoog tot buiten het maaibereik van de naburige maaimessen.

Olieën en vetten

Onderhoud Maaien.docx