## Huishoudammonia

Ammonia (ook wel: ammoniumhydroxide of salmiakgeest genaamd) is een oplossing van het gas ammoniak in water. De oplossing is een matig sterke base, die in het huishouden als schoonmaakmiddel gebruikt wordt, bijvoorbeeld om oude verf voor te behandelen zodat eroverheen kan worden geschilderd. De schoonmakende werking komt tot stand doordat oude verflagen vaak bedekt zijn met een laagje vettige aanslag dat voor een groot deel uit vetzuren bestaat. De vetzuren lossen op in de basische oplossing. Vettige stoffen die geen vetzuur zijn, lossen vervolgens in de ontstane zeep op.

Tijdens dit practicum ga je de concentratie ammoniak in huishoudammonia bepalen.

# Benodigdheden

Glaswerk

- Buret met statief
- Erlenmeyer van 250 mL
- Maatcilinder van 50 mL.
- Maatkolf van 100 mL
- Trechter
- Volumepipet van 10,00 mL

Chemicaliën

- HCl 0,1 mol/L (vraag aan de docent de exacte concentratie)
- Methylrood
- Huishoudammonia

# Werkwijze

1. Formuleer een zo specifiek mogelijke onderzoeksvraag die aansluit bij de titratie.
2. Zorg ervoor dat je glaswerk op de juiste manier is voorgespoeld.
3. Meet met een volumepipet 10,00 mL huishoudammonia af en doe dit in een maatkolf van 100 mL. Vul de maatkolf aan met demiwater en homogeniseer.
4. Doe 10 mL van de oplossing in de maatkolf in een erlenmeyer van 250 mL.
5. Voeg 50 mL demiwater toe. Zorg ervoor dat je daarmee de wand van de erlenmeyer spoelt.
6. Voeg enkele druppels methylrood toe aan de erlenmeyer. Voeg zoveel toe dat je de kleur goed kunt zien. Je kunt eventueel een wit blaadje eronder leggen, zodat je het beter kunt zien.
7. Vul de buret met 0,1 mol/L HCl en lees de beginstand af.
8. Titreer de huishoudammonia met de HCl-oplossing tot het omslagpunt. Zorg ervoor dat er goed wordt gemengd tijdens het titreren.
9. Noteer de eindstand van de buret.
10. Voer de titratie in triplo uit.
11. Voer als laatste een blanco titratie uit met 50 mL demiwater.

# Uitwerking

- Bereken van elke titratie de concentratie ammoniak in huishoudammonia.
- Bereken of je een betrouwbare triplo hebt. (maximale afwijking 3%)