## Temperatuur

Temperatuur is een maat voor hoe koud of warm iets is. Wanneer de temperatuur stijgt zet een vloeistof uit, zo kan de temperatuur gemeten worden met behulp van een vloeistofthermometer.

De vloeistof komt hoger te staan in de stijgbuis als de temperatuur hoger wordt. Op de stijgbuis staan streepjes om de temperatuur aan te geven, dit noem je een schaalverdeling.

Temperatuur kan met verschillende eenheden aangegeven worden:

- Celsius
- Fahrenheit
- Kelvin

### Celsius

In Nederland gebruiken we de graad Celsius (°C) als we het hebben over temperatuur.

De Zweed Anders Celsius (1701-1744) maakte een schaalverdeling van 0 tot 100. Met als nulpunt de temperatuur van smeltend ijs en voor de waarde 100 koos hij de temperatuur van kokende water. Hij verdeelde het gebied tussen 0 en 100 in stukjes en elk van deze 100 stukjes heet 1 graad celsius.

### Fahrenheit

Ook wordt de graad Fahrenheit gebuikt als het gaat om temperatuur. Fahrenheit wordt bijvoorbeeld in Amerika gebuikt, in plaats van de graad Celsius.

De Fahrenheit is vernoemd naar de Amsterdammer Gabriël Fahrenheit (1686-1736) die de eerste betrouwbare vloeistofthermometer maakte met behulp van de vloeistof kwik.

Kwik reageert namelijk beter op temperatuurveranderingen dan bijvoorbeeld alcohol (wat eerst werd gebruikt in thermometers).

### Kelvin

De grondeenheid van temperatuur is echter Kelvin (K). De Kelvin komt van de Engelse natuurwetenschapper lord Kelvin (1824-1907). De schaalverdeling van Kelvin begint bij de laagste temperatuur die er bestaat, 0 K. De temperatuur 0 K is gelijk aan -273 °C. De schaalverdeling van Kelvin is in even grote stukjes verdeelt als de graden Celsius.

Warmte. Bekijk de uitleg over de verschillende eenheden in temperatuur. Klik op de link. https://www.bing.com/videos/search?q=temperatuur+meten+nask&&view=detail&mid=96BFBBA85AE54435280696BFBBA85AE544352806&&FORM=VRDGAR