## Opdracht 1

Je adviseert een cultuurtechnisch bedrijf dat een begraafplaats in ’s Hertogenbosch opnieuw gaat verharden. Er moet een aansluiting komen met de bestaande weg en de bestaande padenstructuur wordt vervangen. De plaats van de verharding verandert niet. De bestaande padenstructuur bestaat uit 250 m2 betonnen klinkerverharding in keiformaat (8 cm dik) en 500 m2 halfverharding (gebroken puin, fractie 0-5) in een laag van 15 cm dik.

Maak een werkomschrijving met daarin jouw keuze betreffende:

- Opsluitingsmateriaal;
- bestratingsmateriaal;
- aantallen materiaal;
- voordelen van de gekozen materialen;
- nadelen van de gekozen materialen.

Raadpleeg het artikel ‘Handleiding ontwerp en uitvoering verharding’, hoofdstukken 1.2.1.3 t/m 1.2.5.1 op Wikiwijs. Maak een korte samenvatting met de informatie die voor dit project van belang is. Zorg ervoor dat je de opdrachtgever overtuigd met de informatie die je aanlevert.

De werkomschrijving en samenvatting voeg je toe aan je portfolio. Deze zullen beoordeeld worden op de volgende criteria:

- compleetheid van informatie,
- correctheid van informatie,
- minimaal 500 woorden, maximaal 1500 woorden,
- informatie in eigen verwoording, geen kopieerwerk,
- overtuigend geschreven,
- spelling, grammatica, opmaak, uitstraling en netheid van het verslag.