## Opbouw aan/uit schakelaar Action (433 MHz)

Ook heb je eerder al een 433 MHz schakelaar toegevoegd (in het hoofdstuk "Domoticz: eerste test"). Hieronder zie je dezelfde uitleg nogmaals. Nu ga alle schakelaars toevoegen (in totaal dus 3 stuks).

## Herhaling: toevoegen 433MHz schakelaars

Omdat de RFXcom is geïnstalleerd kun je in Domoticz 433 MHz apparaten toevoegen.

Voordat je daarmee start ga je eerst de afstandsbediening van de Action schakelset koppelen aan de eerste schakelaar.

## Opdracht: Action schakelaars koppelen aan afstandsbediening

Eerst ga je een schakelaar koppelen aan de afstandsbediening die erbij hoort. Dit heb je straks nodig om de schakelaar in Domoticz te zetten. Ga als volgt te werk:

- Steek de eerste schakelaar in de wandcontactdoos
- Het lampje op de schakelaar gaat dan rood knipperen
- Druk op de eerste knop (de linker knop bij A) om deze te koppelen
- Test de A-knoppen of ze werken (de schakelaar klikt dan aan en uit; dat kun je horen, maar ook zien aan het rode lampje op de schakelaar)
- Als het niet lukt, dan kun je deze stappen gewoon herhalen (schakelaar uit de wandcontactdoos halen en de stappen herhalen)

## Opdracht: Schakelaar toevoegen aan Domoticz

Een schakelaar voeg je toe in het scherm "Schakelaars". Hieronder staat in stappen uitgelegd hoe je een schakelaar van de Action schakelset toevoegt. Daaronder staan de stappen in een animatie uitgelegd.

Je gaat als volgt te werk:

- Klik op "Leren"
- Domoticz wacht nu een paar seconden op een signaal
- Klik op de afstandsbediening die bij de schakelset hoort (zie de afbeelding hiernaast voor de gebruikte materialen)
- Domoticz ziet een signaal en laat een scherm zien om een schakelaar toe te voegen
- Vul in dit scherm een naam voor de schakelaar in
- Kies in dit scherm voor "On/Off", want het is een aan/uit schakelaar
- Klik daarna op "Add device"
- Je schakelaar is nu toegevoegd op het scherm "Schakelaars"
- Door met de muis op het lampje te klikken kun je de schakelaar bedienen

De stappen hierboven zie je hieronder in een animatie. Hoe het uiteindelijk moet werken zie je in de video eronder.

## Opdracht:Testen van de schakelaar

Als je de schakelaar hebt toegevoegd via bovenstaande stappen, dan staat hij als schakelaar in je lijst en kun je hem testen. Dat kun je doen door op het lampje bij de schakelaar op je computerscherm te klikken. Bekijk dat maar eens in onderstaande video.

## Opdracht: 3 schakelaars toevoegen en instellen

De uitleg hierboven gaat over het toevoegen van een schakelaar. Je moet dit dus nog twee keer herhalen om alle alle schakelaars (3 stuks) toe te voegen.

Geef de schakelaars een handige naam (dit mag tijdelijk best "schakelaar 2" en "schakelaar 3" zijn). Later ga je ze een andere naam geven en verder instellen.