## Gebruik van LED lampen samen met een dimmer

LED bypass Fibaro

Wanneer je LED lampen gebruikt in de installatie dan is het belangrijk dat je dimbare LED lampen gebruikt als je een dimmer gebruikt. Dat staat op de lamp en op de verpakking.

Omdat LED lampen heel weinig stroom verbruiken kan het zijn dat de lamp gaat knipperen als je hem gaat dimmen. Dat kun je oplossen met een zogenaamde "LED bypass".

De LED bypass is een klein onderdeel die makkelijk ingebouwd kan worden in bijvoorbeeld de centraaldoos. Hij zorgt ervoor dat je lamp dus normaal kan dimmen. Hij mag alleen gebruikt worden als je een dimbare LED lamp gebruikt.

De LED bypass plaats je parallel aan de lamp. De stroom gaat dan dus door de lamp en ook door de bypass.

Als je de bypass installeert dan ziet het bijvoorbeeld als volgt uit:

Geïnstalleerde Fibaro LED bypass

## Opdracht: Installeren LED bypass

Let op: Werk zonder spanning (230 Volt). Controleer dus nog even of de spanning uitgeschakeld is.

Installeer de Fibaro LED bypass met behulp van kroonsteentjes zoals je zien is in de foto hierboven. Bekijk nog even het schema bovenaan hoe de parallelle verbinding met de lamp er uit ziet.

Laat je docent de installatie controleren als je klaar bent.