## Draadloze communicatie via 433 MHz

Draadloze aan/uit schakelset van de Action

Apparaten die draadloos contact met elkaar zoeken doen dat heel vaak via radiogolven. Een autoradio ontvangt ook radiogolven waarover muziek 'gestuurd' wordt. De 433.92 Megahertz (afgekort MHz) golf is een radiogolf die veel gebruikt wordt voor het draadloos schakelen van apparaten.

Heel veel domotica apparaten die je in winkels in de buurt kunt kopen werken zoals ze dat noemen 'op 433 MHz'. De techniek werkt minder goed dan de Z-Wave techniek die hieronder uitgelegd wordt, maar 433 MHz apparaten zijn ook veel goedkoper. Het is dus een goedkopere manier om domotica in huis toe te passen. Een nadeel van deze techniek is dat de zender een signaal verstuurt, maar geen reactie terugkrijgt van de ontvanger of het signaal wel is overgekomen (het kan dus zijn dat een apparaat soms niet schakelt en het systeem heeft dit dan niet door).

Om te onthouden: 433 MHz apparaten zijn vrij goedkoop, maar werken vaak wat minder goed in een domoticasysteem dan Z-Wave.