maak de deense karren schoon met borstel of hogedrukreiniger en haar de folierestanten eraf.

een foto van een vieze deense kar. En iemand die deze met een borstel of hogedrukreiniger schoon maakt

Haal de legplanken uit de staanders. En zet ze apart.

haal de staanders uit het onderstel.

leg de legplanken op het onderstel en leg de 4 staanders er boven op.

Een detailfoto van een medewerker die een deense kar demonteert

De onderstellen met legplanken en staanders kun je ook stapelen.

Een foto van een medewerker die een gedemonteerde deense karren gaat opstapelen.

Bij een hoge constructie. Graag insealen

Een foto van een medewerker die een partij gedemonteerde karren insealed.